**Zenith Chronomaster El Primero Full Open**

***Nouveauté 2017 : le légendaire mouvement El Primero se dévoile totalement,***

***grâce à son cadran entièrement ouvert et squelettisé***

***pour permettre d’apprécier visuellement, pleinement, sa haute fréquence.***

Pleine vue sur son mécanisme de légende, le fameux chronographe automatique Zenith Chronomaster El Primero « Full Open » porte bien son nom, car il peut désormais révéler tout le coeur de sa performance et de sa précision grâce à son cadran désormais entièrement ouvert et squelettisé.

Pour mieux comprendre les fondements de la collection phare Chronomaster, Zenith propose son légendaire chronographe El Primero dans trois versions différentes : cadran entièrement plein (fermé), cadran semi-ouvert (open), et désormais cadran entièrement ouvert (Full Open), ce dernier étant plus moderne et plus actuel, c’est LA nouveauté 2017.

Principal bénéfice : cette totale ouverture permet au client d’appréhender et d’apprécier visuellement la haute fréquence du mouvement, la signature du légendaire mouvement El Primero, chronographe automatique intégré à roue à colonnes de 326 composants (dont 31 rubis), qui bat à la cadence fougueuse de 5 Hz (36'000 Alt/h), pour une précision mesurée et affichée au 1/10ème de seconde. Des attributs hérités de son illustre aîné, chronographe de série le plus précis au monde conçu par Zenith en 1969.

Si la mécanique est aujourd’hui entièrement révélée, il n’en reste pas moins quelques subtils clins d’oeil à la version historique du El Primero 1969 : le guichet date a été positionné – pour la version 38mm - à 4H30, comme pour l’original ; et on retrouve le fameux bleu, parfaitement identique à celui de la version historique. Combiné avec les deux autres couleurs - anthracite et rhodium - les trois tons galvaniques s’accordent parfaitement pour magnifier le mouvement.

Trois compteurs complètent l’ensemble : à 3H le compteur 30 minutes, à 6H le compteur des 12 heures, et à 9H, le compteur de la petite seconde qui permet notamment de vérifier la bonne marche du mouvement. Rehaut argenté, minuterie noire et blanche, index et aiguilles facettés luminescents offrent une lisibilité optimale, sans entraver la vision de ces rouages captivants, la signature Zenith étant une élégante décalque centrée à l’intérieur du verre saphir

Côté boite, le dessin respecte toujours celui de la fameuse boite historique du Chronographe El Primero de 1969. Redessiné et modernisé en 2010, cette boite est devenue incontournable, revisitée dans tous les diamètres, quintessence de la créativité et du classicisme intemporel de Zenith. Le fond est bien entendu ouvert avec sa glace saphir qui révèle une architecture résolument moderne.

Proposée dans les deux diamètres - 38mm et 42mm, en acier ou bicolore acier avec lunette en or rose 18K, bracelet en alligator (noir pour l’acier et brun pour la version bicolore or rose) ou métal, c’est un chronographe imposant, robuste et racé qui capte le regard pour l’immerger dans une mécanique de pointe signée Zenith. Autonomie de plus de 50 heures. Etanche à 100 mètres.

**Zenith Chronomaster El Primero Full Open**

**Détails techniques**

Références : 51.2081.400/78.C810 (42mm, acier et Lunette en or rose 18K)

03.2081.400/78.C813 (42mm, acier)

03.2081.400/78.M2040 (42mm, acier sur bracelet métal)

51.2151.400/78.C810 (38mm, acier et Lunette en or rose 18K)

03.2153.400/78.C813 (38mm, acier)

03.2153.400/78.M2150 (38mm, acier sur bracelet métal)

Chronographe automatique El Primero à roue à colonnes avec date

Cadran entièrement ouvert et squelettisé révélant le légendaire mouvement

**MOUVEMENT**

Mouvement El Primero 400, Automatique

Calibre 13½``` (Diamètre : 30 mm)

Épaisseur du mouvement 6.6 mm

Composants : 326

Rubis : 31

Fréquence : 36 000 alt/h (5 Hz)

Réserve de marche : 50 heures minimum

Finitions Masse oscillante avec motif « Côtes de Genève »

**FONCTIONS**

Fonctions Heures et minutes au centre

Petite seconde à 9 heures

Chronographe :

- Aiguille de chronographe centrale

- Compteur 12 heures à 6 heures

- Compteur des 30 minutes à 3 heures

Guichet date à 6 heures (version 42 mm) et à 4H30 (version 38mm)

**BOÎTIER, CADRAN ET AIGUILLES**

Diamètres 42 mm & 38mm

Épaisseur 12.75 mm

Glace Verre saphir bombé traité antireflet sur ses deux faces

Fond Verre saphir transparent

Matériau Acier, et or rose 18K pour la lunette dans la version bicolore

**BOÎTIER, CADRAN ET AIGUILLES**

Étanchéité 10 ATM, équivalent à 100 mètres

Cadran Squelette

Index des heures Rhodiés ou dorés, facettés et recouverts de SuperLuminova SLN C1

Aiguilles Rhodiées ou dorées, facettées et recouvertes de SuperLuminova SLN C1

**BRACELETS ET BOUCLE**

Cuir d’alligator coupé franc noir ou brun avec doublure intérieur de caoutchouc

Triple boucle déployante en acier

**Relations avec la presse, pour toute question et demande d’informations supplémentaires :**

ZENITH International PR Director - Marine Lemonnier-Brennan - marine.lemonnier@zenith-watches.com - T.+41 79 389 67 62