**Zenith Chronomaster El Primero Full Open腕錶**

***2017年新作亮相：傳奇的El Primero機芯徹底曝光，***

***全鏤空通透錶面將高振頻律動盡收眼底，***

***美景一目了然。***

著名的真力時Chronomaster El Primero «Full Open»自動計時腕錶錶如其名，以全鏤空的通透錶面揭露傳奇機芯面貌，將性能與精準的源頭展現於眾人面前。

為了更清晰顯露品牌旗艦系列Chronomaster的核心基礎，真力時以三種不同形式表現傳奇的El Primero計時腕錶，採用不透明錶面（封閉）、半透明錶面（鏤空）及透明錶面（完全通透），其中更以後者強調絕對現代感的風貌，為2017年全新力作。

主要優勢在於：通透錶面讓消費者能夠充分體會及欣賞高振頻機芯的律動之美。這枚充滿傳奇色彩的El Primero整合式導柱輪自動計時機芯由326個零件組成，含31顆紅寶石軸承，具5赫茲高速振頻（每小時振動36,000次），計時精準度達至十分之一秒。承襲真力時於1969年研發的機芯系列，同時也是全世界最精準的量產計時機芯。

儘管機芯全貌如今已徹底盡顯，但依然保留不少El Primero 1969原始版中引人矚目的設計元素：38毫米腕錶一如從前，日期窗位於4時30分位置；色彩採用經典藍色，與原始錶款如出一轍。加上炭灰色及銠金屬色，三種電鍍色調完美結合，更加凸顯機芯的迷人風貌。

三個計時盤彼此相依：3時位置為30分鐘計時盤，6時位置設有12小時計時盤，9時位置則是充分顯現機芯運作流暢度的小秒盤。銀色內錶圈、黑白色分鐘刻度以及夜光琢面指針和時標，確保絕佳的閱時清晰度，卻又不會遮掩內部運行時的迷人景象。真力時標誌優雅妝點在藍寶石水晶鏡面的內側之中。

錶殼遵循1969年El Primero計時腕錶的經典設計。在2010年以現代手法重新演繹時，錶殼也不可避免地經歷再造，所有尺寸經過重新審視，但依然保有真力時雋永的古典風貌與創意精髓。通透的藍寶石水晶錶背更將現代感十足的結構表露無遺。

腕錶提供38毫米和42毫米兩種尺寸選擇，採用精鋼或雙色精鋼配18K玫瑰金錶圈，搭配鱷魚皮錶帶（精鋼款採黑色，雙色玫瑰金款為棕色）或金屬鍊帶。這款既高雅又堅固的耀眼時計將讓所有人再次沉醉於真力時的頂尖機械工藝。腕錶具50小時以上的動能儲備。防水深度達100米。

**Zenith Chronomaster El Primero Full Open腕錶**

**技術規格**

參考編號： 51.2081.400/78.C810（42毫米，精鋼款，配18K玫瑰金錶圈）

03.2081.400/78.C813（42毫米，精鋼款）

03.2081.400/78.M2040（42毫米，精鋼款，配金屬鍊帶）

51.2151.400/78.C810（38毫米，精鋼款，配18K玫瑰金錶圈）

03.2153.400/78.C813（38毫米，精鋼款）

03.2153.400/78.M2150（38毫米，精鋼款，配金屬鍊帶）

El Primero導柱輪自動計時腕錶具日期顯示

全透明鏤空錶面使傳奇機芯一覽無遺

**機芯**

El Primero 400型自動機芯

機芯：13½法分（直徑：30 mm）

機芯厚度：6.6毫米

組件數：326個

寶石數：31顆

振頻：每小時36 000次（5赫茲）

動力儲存：最少50小時

表面處理：自動盤飾以日內瓦刻紋（Côtes de Genève）圖案

**功能**

中置時、分顯示

小秒針位於9時位置

計時器：

- 中置計時指針

- 12小時計時盤位於6時位置

- 30分鐘計時盤位於3時位置

日期顯示位於6時位置（42毫米錶款）和4時30分位置（38毫米錶款）

**錶殼、錶面及指針**

直徑：42毫米和38毫米

厚度：12.75毫米

錶鏡：弧形雙面防眩處理藍寶石水晶

錶背：透明藍寶石水晶

材質：精鋼，雙色錶款搭配18K玫瑰金錶圈

**錶殼、錶面及指針**

防水深度：10 ATM，等同100米

錶面：鏤空

時標：鍍銠或鍍金琢面覆SuperLuminova SLN C1超級夜光物料

指針：鍍銠或鍍金琢面覆SuperLuminova SLN C1超級夜光物料

**錶帶和錶扣**

黑色或棕色鱷魚皮錶帶配橡膠襯裡

精鋼三摺疊式錶扣