**Zenith Chronomaster El Primero Full Open**

***Novità 2017: il leggendario movimento El Primero si svela in tutta la sua bellezza grazie al quadrante interamente aperto e scheletrato che consente di ammirare la sua alta frequenza.***

Il famoso cronografo automatico Zenith Chronomaster El Primero "Full Open" offre una visione completa del suo leggendario meccanismo e come dice il nome stesso, svela il cuore delle sue prestazioni e della sua precisione grazie al quadrante completamente aperto e scheletrato.

Nell'ambito dell'iconica collezione Chronomaster, Zenith propone il suo leggendario cronografo El Primero in tre versioni diverse: quadrante completamente pieno (chiuso), semi-aperto (open), e quadrante completamente aperto (Full Open). Essendo quest'ultimo il più moderno e attuale, possiamo definirlo LA novità del 2017.

Vantaggio principale: questa apertura totale consente al cliente di capire e apprezzare visivamente l'alta frequenza del movimento, la firma del leggendario El Primero, cronografo automatico integrato con ruota a colonne di 326 componenti (di cui 31 rubini), che batte alla frequenza di ben 5 Hz (36.000 alternanze/ora), per una precisione misurata e visualizzata al decimo di secondo. Caratteristiche ereditate dal suo illustre antenato, il cronografo di serie più preciso al mondo, progettato da Zenith nel 1969.

Il meccanismo viene oggi completamente svelato ma rimangono alcuni riferimenti alla versione storica dell'El Primero 1969: il datario è posizionato - per la versione 38 mm - alle ore 4:30, come sull'originale, e si ritrova il famoso blu, perfettamente identico a quello della versione storica. In combinazione con gli altri due colori - grigio scuro e rodio - le tre tonalità galvaniche si abbinano perfettamente ed esaltano il movimento.

Tre contatori completano l'insieme: alle ore 3 il contatore 30 minuti, alle ore 6 il contatore 12 ore e alle ore 9 il contatore dei piccoli secondi che consente anche di verificare il buon funzionamento del movimento. Réhaut argentato, minuteria bianca e nera, indici e lancette sfaccettati luminescenti garantiscono una leggibilità ottimale, senza ostacolare la visione degli affascinanti ruotismi; l'elegante firma Zenith è apposta a décalque al centro, all'interno del vetro zaffiro

Per quanto riguarda la cassa, il design rispetta quello della famosa cassa storica del Cronografo El Primero del 1969. Ridisegnata e aggiornata nel 2010, questa cassa è diventata un elemento imprescindibile rivisitato in tutti i diametri, la quintessenza della creatività e della classicità senza tempo di Zenith. Il fondello è ovviamente aperto con il vetro zaffiro che svela un'architettura decisamente moderna.

Proposto nei due diametri - 38 mm e 42 mm, in acciaio o bicolore in acciaio con lunetta in oro rosa 18K, cinturino in alligatore (nero per la versione in acciaio e marrone per la versione bicolore oro rosa) o bracciale in metallo, è un cronografo imponente, robusto ed elegante che cattura lo sguardo e lo immerge in un meccanismo all'avanguardia firmato Zenith. Autonomia di oltre 50 ore. Impermeabile fino a 100 metri.

**Zenith Chronomaster El Primero Full Open**

**Dettagli tecnici**

Referenze: 51.2081.400/78.C810 (42 mm, acciaio e lunetta in oro rosa 18K)

03.2081.400/78.C813 (42 mm, acciaio)

03.2081.400/78.M2040 (42 mm, acciaio con bracciale in metallo)

51.2151.400/78.C810 (38 mm, acciaio e lunetta in oro rosa 18K)

03.2153.400/78.C813 (38 mm, acciaio)

03.2153.400/78.M2150 (38 mm, acciaio con bracciale in metallo)

Cronografo automatico El Primero con ruota a colonne e data

Quadrante completamente aperto e scheletrato che svela il leggendario movimento

**MOVIMENTO**

Movimento El Primero 400, automatico

Calibro 13½``` (diametro: 30 mm)

Spessore del movimento 6,6 mm

Componenti: 326

Rubini: 31

Frequenza: 36 000 alt/ora (5 Hz)

Riserva di carica: 50 ore minimo

Finiture Massa oscillante con motivo "Côtes de Genève"

**FUNZIONI**

Funzioni Ore e minuti al centro

Piccoli secondi a ore 9

Cronografo:

- Lancetta del cronografo centrale

- Contatore delle 12 ore a ore 6

- Contatore dei 30 minuti a ore 3

Datario a ore 6 (versione 42 mm) e a ore 4:30 (versione 38 mm)

**CASSA, QUADRANTE E LANCETTE**

Diametri 42 mm e 38 mm

Spessore 12,75 mm

Vetro zaffiro bombato con trattamento antiriflesso sui due lati

Fondello Vetro zaffiro trasparente

Materiale Acciaio e oro rosa 18K per la lunetta nella versione bicolore

**CASSA, QUADRANTE E LANCETTE**

Impermeabilità 10 ATM, equivalente a 100 metri

Quadrante Scheletrato

Indici delle ore Rodiati o dorati, sfaccettati e rivestiti con SuperLuminova SLN C1

Lancette Rodiate o dorate, sfaccettate e rivestite con SuperLuminova SLN C1

**CINTURINI E FIBBIE**

Pelle di alligatore taglio dritto nero o marrone con fodera interna in caucciù

Tripla fibbia deployante in acciaio

**Relazioni con la stampa**

ZENITH International PR Director - Marine Lemonnier-Brennan –[marine.lemonnier@zenith-watches.com](mailto:marine.lemonnier@zenith-watches.com) – T+41 79 389 67 62