**DEFY CLASSIC**

**Pasaporte al futuro de la relojería**

**Todo empezó con el Defy El Primero 21, el revolucionario cronógrafo que era capaz de medir las centésimas de segundo. Luego vino el primer Defy Lab, el reloj mecánico más preciso del mundo, que incorporaba un oscilador sin precedentes. Actualmente, en Zenith, el futuro de la relojería se puede resumir en una palabra: DEFY. Una colección moderna que incluye varios grados de complejidad relojera. El nuevo Defy Classic, un pasaporte a este universo futurista, irradia carisma gracias a su caja de titanio de 41 mm, que enmarca una esfera con decoración en forma de estrella, y permite elegir entre un brazalete de metal y una correa de piel o caucho.**

En 2017, Zenith escribió el primer capítulo de la relojería del mañana con el lanzamiento del Defy El Primero 21 —un excepcional cronógrafo con indicación de centésimas de segundo— y la primera generación del Defy Lab, el reloj más preciso del mundo gracias a su nuevo oscilador de silicio monocristalino. Con su ADN futurista, el DEFY ha dado lugar a una completa colección que presenta varios grados de complejidad mecánica, empezando por el nuevo Defy Classic, un reloj con tres agujas y fecha. Con una caja forjada en titanio ultraligero, un movimiento esqueletizado ennegrecido, una esfera esqueletizada con forma de estrella y una tonalidad azul que recuerda al color de la colección original, este reloj de Zenith lleva la elegancia *casual chic* a una nueva dimensión.

**Arquitectura estelar**

Impulsado por iconos de la precisión y las prestaciones, el DEFY define un estilo elegante y a la vez deportivo con el nuevo Defy Classic. Horas, minutos, segundero central y fecha: sus funciones esenciales son una síntesis de la estética DEFY. Las agujas de las horas y los minutos de gran tamaño, tipo bastón y luminiscentes, y el delgado segundero, con el emblemático contrapeso en forma de estrella, recorren cinco estilizadas líneas que evocan el símbolo de Zenith. El anillo de los minutos de color azul profundo, salpicado por los índices facetados, enmarca un mecanismo esqueletizado de acabado muy contemporáneo. En un guiño a los legendarios orígenes de la colección, se trata exactamente del mismo color que el de su ilustre predecesor, el modelo El Primero de 1969. Las referencias al pasado se quedan no obstante aquí, ya que el DEFY conjuga la relojería en futuro.

**Elite al descubierto**

Latiendo en el interior de su ligera caja de titanio encontramos un movimiento de la Manufactura Zenith: el famoso calibre automático Elite 670, reinterpretado en modo DEFY. Por primera vez, este motor fiable y preciso, dotado de un áncora y rueda de escape de silicio, queda al descubierto gracias a un ultramoderno diseño esqueletizado. Ennegrecido, estructurado y rematado por un disco de la fecha recortado sobre una microplaqueta blanca a las 6 horas, oscila a una frecuencia de 4 Hz y cuenta con más de 50 horas de autonomía.

Acompañado de un brazalete metálico integrado de eslabones flexibles, una correa de caucho recubierta de piel de caimán o una versión de caucho monoestructural, el Defy Classic irradia una mezcla de distinción y modernidad. Y para los aficionados al clasicismo contemporáneo, esta pieza imprescindible, *chic* y urbana, se presenta también en una versión con esfera cerrada azul con efecto rayos de sol e indicación de fecha a las 3 horas, con las mismas opciones de brazalete o correa que el modelo esqueletizado.

**DEFY CLASSIC**

**DETALLES TÉCNICOS**

Referencia: 95.9000.670/78.M9000

**PUNTOS CLAVE**

Nuevo movimiento esqueletizado Elite

Nueva caja de titanio cepillado de 41 mm

Áncora y rueda de escape de silicio

**MOVIMIENTO**

Elite 670 SK, automático

Calibre: 11 ½``` (diámetro: 25,60 mm)

Altura del movimiento: 3,88 mm

Componentes: 187

Rubíes: 27

Frecuencia: 28.800 alt/h (4 Hz)

Reserva de marcha: mín. 48 horas

Acabado: Masa oscilante especial con acabado satinado-cepillado

**FUNCIONES**

Indicación central de horas y minutos

Segundero central

Indicación de la fecha a las 6 horas

**CAJA, ESFERA Y AGUJAS**

Diámetro: 41 mm

Diámetro de la abertura: 32,5 mm

Altura: 10,75 mm

Cristal: Cristal de zafiro abombado con tratamiento antirreflectante en ambas caras

Fondo de caja: Cristal de zafiro transparente

Material: Titanio cepillado

Estanqueidad: 10 ATM

Esfera: Esqueletizada

Índices: Rodiados, facetados y recubiertos de Super-LumiNova® SLN C1

Agujas: Rodiadas, facetadas y recubiertas de Super-LumiNova® SLN C1

**CORREA Y HEBILLA**

Brazalete: Referencia: 27.95.9000.670

Denominación: Brazalete de titanio

**DEFY CLASSIC**

**DETALLES TÉCNICOS**

Referencia: 95.9000.670/78.R584

**PUNTOS CLAVE**

Nuevo movimiento esqueletizado Elite

Nueva caja de titanio cepillado de 41 mm

Áncora y rueda de escape de silicio

**MOVIMIENTO**

Elite 670 SK, automático

Calibre: 11 ½``` (diámetro: 25,60 mm)

Altura del movimiento: 3,88 mm

Componentes: 187

Rubíes: 27

Frecuencia: 28.800 alt/h (4 Hz)

Reserva de marcha: mín. 48 horas

Acabado: Masa oscilante especial con acabado satinado-cepillado

**FUNCIONES**

Indicación central de horas y minutos

Segundero central

Indicación de la fecha a las 6 horas

**CAJA, ESFERA Y AGUJAS**

Diámetro: 41 mm

Diámetro de la abertura: 32,5 mm

Altura: 10,75 mm

Cristal: Cristal de zafiro abombado con tratamiento antirreflectante en ambas caras

Fondo de caja: Cristal de zafiro transparente

Material: Titanio cepillado

Estanqueidad: 10 ATM

Esfera: Esqueletizada

Índices: Rodiados, facetados y recubiertos de Super-LumiNova® SLN C1

Agujas: Rodiadas, facetadas y recubiertas de Super-LumiNova® SLN C1

**CORREA Y HEBILLA**

Correa: Referencia: 27.00.2218.584

Denominación: Caucho negro recubierto de piel de caimán azul

Hebilla: Referencia: 27.95.0018.930

Denominación: Doble cierre desplegable de titanio

**DEFY CLASSIC**

**DETALLES TÉCNICOS**

Referencia: 95.9000.670/78.R782

**PUNTOS CLAVE**

Nuevo movimiento esqueletizado Elite

Nueva caja de titanio cepillado de 41 mm

Áncora y rueda de escape de silicio

**MOVIMIENTO**

Elite 670 SK, automático

Calibre: 11 ½``` (diámetro: 25,60 mm)

Altura del movimiento: 3,88 mm

Componentes: 187

Rubíes: 27

Frecuencia: 28.800 alt/h (4 Hz)

Reserva de marcha: mín. 48 horas

Acabado: Masa oscilante especial con acabado satinado-cepillado

**FUNCIONES**

Indicación central de horas y minutos

Segundero central

Indicación de la fecha a las 6 horas

**CAJA, ESFERA Y AGUJAS**

Diámetro: 41 mm

Diámetro de la abertura: 32,5 mm

Altura: 10,75 mm

Cristal: Cristal de zafiro abombado con tratamiento antirreflectante en ambas caras

Fondo de caja: Cristal de zafiro transparente

Material: Titanio cepillado

Estanqueidad: 10 ATM

Esfera: Esqueletizada

Índices: Rodiados, facetados y recubiertos de Super-LumiNova® SLN C1

Agujas: Rodiadas, facetadas y recubiertas de Super-LumiNova® SLN C1

**CORREA Y HEBILLA**

Correa: Referencia: 27.00.2218.782

Denominación: Caucho negro

Hebilla: Referencia: 27.95.0018.930

Denominación: Doble cierre desplegable de titanio

**DEFY CLASSIC**

**DETALLES TÉCNICOS**

Referencia: 95.9000.670/51.M9000

**PUNTOS CLAVE**

Nuevo movimiento esqueletizado Elite

Nueva caja de titanio cepillado de 41 mm

Áncora y rueda de escape de silicio

**MOVIMIENTO**

Elite 670 SK, automático

Calibre: 11 ½``` (diámetro: 25,60 mm)

Altura del movimiento: 3,88 mm

Componentes: 187

Rubíes: 27

Frecuencia: 28.800 alt/h (4 Hz)

Reserva de marcha: mín. 48 horas

Acabado: Masa oscilante especial con acabado satinado-cepillado

**FUNCIONES**

Indicación central de horas y minutos

Segundero central

Indicación de la fecha a las 3 horas

**CAJA, ESFERA Y AGUJAS**

Diámetro: 41 mm

Diámetro de la abertura: 32,5 mm

Altura: 10,75 mm

Cristal: Cristal de zafiro abombado con tratamiento antirreflectante en ambas caras

Fondo de caja: Cristal de zafiro transparente

Material: Titanio cepillado

Estanqueidad: 10 ATM

Esfera: Rayos de sol azul

Índices: Rodiados, facetados y recubiertos de Super-LumiNova® SLN C1

Agujas: Rodiadas, facetadas y recubiertas de Super-LumiNova® SLN C1

**CORREA Y HEBILLA**

Brazalete: Referencia: 27.95.9000.670

Denominación: Brazalete de titanio

**DEFY CLASSIC**

**DETALLES TÉCNICOS**

Referencia: 95.9000.670/51.R584

**PUNTOS CLAVE**

Nuevo movimiento esqueletizado Elite

Nueva caja de titanio cepillado de 41 mm

Áncora y rueda de escape de silicio

**MOVIMIENTO**

Elite 670 SK, automático

Calibre: 11 ½``` (diámetro: 25,60 mm)

Altura del movimiento: 3,88 mm

Componentes: 187

Rubíes: 27

Frecuencia: 28.800 alt/h (4 Hz)

Reserva de marcha: mín. 48 horas

Acabado: Masa oscilante especial con acabado satinado-cepillado

**FUNCIONES**

Indicación central de horas y minutos

Segundero central

Indicación de la fecha a las 3 horas

**CAJA, ESFERA Y AGUJAS**

Diámetro: 41 mm

Diámetro de la abertura: 32,5 mm

Altura: 10,75 mm

Cristal: Cristal de zafiro abombado con tratamiento antirreflectante en ambas caras

Fondo de caja: Cristal de zafiro transparente

Material: Titanio cepillado

Estanqueidad: 10 ATM

Esfera: Rayos de sol azul

Índices: Rodiados, facetados y recubiertos de Super-LumiNova® SLN C1

Agujas: Rodiadas, facetadas y recubiertas de Super-LumiNova® SLN C1

**CORREA Y HEBILLA**

Correa: Referencia: 27.00.2218.584

Denominación: Caucho negro recubierto de piel de caimán azul

Hebilla: Referencia: 27.95.0018.930

Denominación: Doble cierre desplegable de titanio

**DEFY CLASSIC**

**DETALLES TÉCNICOS**

Referencia: 95.9000.670/51.R790

**PUNTOS CLAVE**

Nuevo movimiento esqueletizado Elite

Nueva caja de titanio cepillado de 41 mm

Áncora y rueda de escape de silicio

**MOVIMIENTO**

Elite 670 SK, automático

Calibre: 11 ½``` (diámetro: 25,60 mm)

Altura del movimiento: 3,88 mm

Componentes: 187

Rubíes: 27

Frecuencia: 28.800 alt/h (4 Hz)

Reserva de marcha: mín. 48 horas

Acabado: Masa oscilante especial con acabado satinado-cepillado

**FUNCIONES**

Indicación central de horas y minutos

Segundero central

Indicación de la fecha a las 3 horas

**CAJA, ESFERA Y AGUJAS**

Diámetro: 41 mm

Diámetro de la abertura: 32,5 mm

Altura: 10,75 mm

Cristal: Cristal de zafiro abombado con tratamiento antirreflectante en ambas caras

Fondo de caja: Cristal de zafiro transparente

Material: Titanio cepillado

Estanqueidad: 10 ATM

Esfera: Rayos de sol azul

Índices: Rodiados, facetados y recubiertos de Super-LumiNova® SLN C1

Agujas: Rodiadas, facetadas y recubiertas de Super-LumiNova® SLN C1

**CORREA Y HEBILLA**

Correa: Referencia: 27.00.2218.790

Denominación: Caucho azul

Hebilla: Referencia: 27.95.0018.930

Denominación: Doble cierre desplegable de titanio