**DEFY CLASSIC**

**Entrée dans l’horlogerie du futur**

**Au commencement, il y eut Defy El Primero 21, chronographe 1/100e de seconde révolutionnaire. Vint ensuite la première lignée Defy Lab, montre mécanique à oscillateur inédit la plus précise au monde. Aujourd’hui chez Zenith, l’horlogerie du futur s’abrège en 4 lettres : DEFY. Une collection avant-garde aux divers degrés de complications. Porte d’entrée de cet univers futuriste, la nouvelle Defy Classic taille son charisme dans un boîtier en titane de 41 mm de diamètre au décor stellaire, couplé au choix d’un bracelet métal, cuir ou caoutchouc.**

En 2017, Zenith écrivait le chapitre 1 de l’horlogerie du futur, avec le lancement de Defy El Primero 21, exceptionnel chronographe au 100ème de seconde, et la première génération Defy Lab, montre la plus précise au monde grâce à son nouvel oscillateur en silicium monocristallin. Porteuse d’un ADN futuriste, DEFY se renforce cette année une collection entière, avec plusieurs niveaux de complexité mécanique, à commencer par la nouvelle Defy Classic, montre à trois aiguilles et date. Avec son boîtier forgé en titane ultraléger, son mouvement squelette noirci, son cadran ciselé en forme d’étoile et ses nuances de bleu originel, cette montre siglée Zenith propulse l’allure sport-chic dans une nouvelle dimension.

**Architecture étoilée**

Portée par des icônes de précision et de performance, DEFY inscrit la collection dans une tonalité élégante et sportive avec la nouvelle Defy Classic. Heures, minutes, secondes centrales et date, ses fonctions essentielles concentrent l’esthétique DEFY. De grandes aiguilles bâton luminescentes et une fine trotteuse étoilée survolent cinq branches stylisées évoquant l’emblème de Zenith. La bague de minuterie bleu profond, ponctuée d’index appliques facettés, réhausse une mécanique ajourée aux finitions contemporaines. Clin d’œil aux origines mythiques de la collection, cette nuance bleutée est celle arborée par son illustre aîné El Primero de 1969. La référence au passé s’arrête là ; DEFY conjugue l’horlogerie au futur !

**Elite au jour**

Dans son léger boîtier en titane bat un mouvement de manufacture Zenith – le fameux calibre de base Elite 670 à remontage automatique – réinterprété en mode DEFY. Pour la première fois, ce moteur fiable et précis, pourvu d’une ancre et d’une roue d’échappement en silicium, se révèle par un squelettage au traitement ultramoderne. Noirci, architecturé et surmonté d’un disque de quantième ajouré lisible sur pastille blanche à 6h, il oscille à 4 Hz, pour une autonomie de plus de 50 heures.

Equipée au choix d’un bracelet intégré en métal aux maillons souples, en caoutchouc revêtu de cuir d’alligator ou en caoutchouc uni structuré, Defy Classic affiche prestance et modernité.

Et pour les adeptes d’un classicisme contemporain, ce must-have chic et urbain se décline également sur cadran fermé bleu soleillé et date à guichet à 3h, assorti des mêmes options de bracelets que sur le modèle ajouré.



**DEFY CLASSIC**

**DÉTAILS TECHNIQUES**

Référence : 95.9000.670/78.M9000

**KEY POINTS**

Nouveau mouvement Élite squeletté

Nouveau boîtier 41-MM en titane brossé

Ancre et roue d’échappement en silicium

**MOUVEMENT**

Elite 670 SK, Automatique

Calibre : 11 ½``` (Diamètre : 25.60mm)

Épaisseur du mouvement : 3.88mm

Composants : 187

Rubis : 27

Fréquence : 28800 alt/h (4 Hz)

Réserve de marche : 48 heures min

Finitions : masse oscillante étoilée satinée

**FONCTIONS**

Heures et minutes au centre

Aiguille de seconde centrale

Indication de la date à 6 heures

**BOÎTIER, CADRAN ET AIGUILLES**

Diamètre : 41mm

Ouverture diamètre : 32.5mm

Épaisseur : 10.75mm

Verre : Verre saphir bombé traité antireflet sur ses deux faces

Fond : Verre saphir transparent

Matériau : Titane brossé

Étanchéité : 10 ATM

Cadran : Squelettisé

Index des heures : Rhodiés, facettés et recouverts de SuperLuminova SLN C1

Aiguilles : Rhodiées, facettées et recouvertes de SuperLuminova SLN C1

**BRACELET ET BOUCLE**

Bracelet :Référence : 27.95.9000.670

Désignation : Bracelet en titane



**DEFY CLASSIC**

**DÉTAILS TECHNIQUES**

Référence : 95.9000.670/78.R584

**KEY POINTS**

Nouveau mouvement Élite squeletté

Nouveau boîtier 41-MM en titane brossé

Ancre et roue d’échappement en silicium

**MOUVEMENT**

Elite 670 SK, Automatique

Calibre : 11 ½``` (Diamètre : 25.60mm)

Épaisseur du mouvement : 3.88mm

Composants : 187

Rubis : 27

Fréquence : 28800 alt/h (4 Hz)

Réserve de marche : 48 heures min

Finitions : masse oscillante étoilée satinée

**FONCTIONS**

Heures et minutes au centre

Aiguille de seconde centrale

Indication de la date à 6 heures

**BOÎTIER, CADRAN ET AIGUILLES**

Diamètre : 41mm

Ouverture diamètre : 32.5mm

Épaisseur : 10.75mm

Verre : Verre saphir bombé traité antireflet sur ses deux faces

Fond : Verre saphir transparent

Matériau : Titane brossé

Étanchéité : 10 ATM

Cadran : Squelettisé

Index des heures : Rhodiés, facettés et recouverts de SuperLuminova SLN C1

Aiguilles : Rhodiées, facettées et recouvertes de SuperLuminova SLN C1

**BRACELET ET BOUCLE**

Bracelet :Référence : 27.00.2218.584

Désignation : Caoutchouc noir recouvert de cuir d’alligator

Boucles : Référence : 27.95.0018.930

Désignation : Double boucle déployante en titane



**DEFY CLASSIC**

**DÉTAILS TECHNIQUES**

Référence : 95.9000.670/78.R782

**KEY POINTS**

Nouveau mouvement Élite squeletté

Nouveau boîtier 41-MM en titane brossé

Ancre et roue d’échappement en silicium

**MOUVEMENT**

Elite 670 SK, Automatique

Calibre : 11 ½``` (Diamètre : 25.60mm)

Épaisseur du mouvement : 3.88mm

Composants : 187

Rubis : 27

Fréquence : 28800 alt/h (4 Hz)

Réserve de marche : 48 heures min

Finitions : masse oscillante étoilée satinée

**FONCTIONS**

Heures et minutes au centre

Aiguille de seconde centrale

Indication de la date à 6 heures

**BOÎTIER, CADRAN ET AIGUILLES**

Diamètre : 41mm

Ouverture diamètre : 32.5mm

Épaisseur : 10.75mm

Verre : Verre saphir bombé traité antireflet sur ses deux faces

Fond : Verre saphir transparent

Matériau : Titane brossé

Étanchéité : 10 ATM

Cadran : Squelettisé

Index des heures : Rhodiés, facettés et recouverts de SuperLuminova SLN C1

Aiguilles : Rhodiées, facettées et recouvertes de SuperLuminova SLN C1

**BRACELET ET BOUCLE**

Bracelet :Référence : 27.00.2218.782

Désignation : Caoutchouc noir

Boucles : Référence : 27.95.0018.930

Désignation : Double boucle déployante en titane

**DEFY CLASSIC**

**DÉTAILS TECHNIQUES**

Référence : 95.9000.670/51.M9000

**KEY POINTS**

Nouveau mouvement Élite squeletté

Nouveau boîtier 41-MM en titane brossé

Ancre et roue d’échappement en silicium

**MOUVEMENT**

Elite 670 SK, Automatique

Calibre : 11 ½``` (Diamètre : 25.60mm)

Épaisseur du mouvement : 3.88mm

Composants : 187

Rubis : 27

Fréquence : 28800 alt/h (4 Hz)

Réserve de marche : 48 heures min

Finitions : masse oscillante étoilée satinée

**FONCTIONS**

Heures et minutes au centre

Aiguille de seconde centrale

Indication de la date à 3 heures

**BOÎTIER, CADRAN ET AIGUILLES**

Diamètre : 41mm

Ouverture diamètre : 32.5mm

Épaisseur : 10.75mm

Verre : Verre saphir bombé traité antireflet sur ses deux faces

Fond : Verre saphir transparent

Matériau : Titane brossé

Étanchéité : 10 ATM

Cadran : Soleillé bleu

Index des heures : Rhodiés, facettés et recouverts de SuperLuminova SLN C1

Aiguilles : Rhodiées, facettées et recouvertes de SuperLuminova SLN C1

**BRACELET ET BOUCLE**

Bracelet :Référence : 27.95.9000.670

Désignation : Bracelet en titane

**DEFY CLASSIC**

**DÉTAILS TECHNIQUES**

Référence : 95.9000.670/51.R584

**KEY POINTS**

Nouveau mouvement Élite squeletté

Nouveau boîtier 41-MM en titane brossé

Ancre et roue d’échappement en silicium

**MOUVEMENT**

Elite 670 SK, Automatique

Calibre : 11 ½``` (Diamètre : 25.60mm)

Épaisseur du mouvement : 3.88mm

Composants : 187

Rubis : 27

Fréquence : 28800 alt/h (4 Hz)

Réserve de marche : 48 heures min

Finitions : masse oscillante étoilée satinée

**FONCTIONS**

Heures et minutes au centre

Aiguille de seconde centrale

Indication de la date à 3 heures

**BOÎTIER, CADRAN ET AIGUILLES**

Diamètre : 41mm

Ouverture diamètre : 32.5mm

Épaisseur : 10.75mm

Verre : Verre saphir bombé traité antireflet sur ses deux faces

Fond : Verre saphir transparent

Matériau : Titane brossé

Étanchéité : 10 ATM

Cadran : Soleillé bleu

Index des heures : Rhodiés, facettés et recouverts de SuperLuminova SLN C1

Aiguilles : Rhodiées, facettées et recouvertes de SuperLuminova SLN C1

**BRACELET ET BOUCLE**

Bracelet :Référence : 27.00.2218.584

Désignation : Caoutchouc noir recouvert de cuir d’alligator

Boucle : Référence : 27.95.0018.930

Désignation : Double boucle déployante en titane

**DEFY CLASSIC**

**DÉTAILS TECHNIQUES**

Référence : 95.9000.670/51.R790

**KEY POINTS**

Nouveau mouvement Élite squeletté

Nouveau boîtier 41-MM en titane brossé

Ancre et roue d’échappement en silicium

**MOUVEMENT**

Elite 670 SK, Automatique

Calibre : 11 ½``` (Diamètre : 25.60mm)

Épaisseur du mouvement : 3.88mm

Composants : 187

Rubis : 27

Fréquence : 28800 alt/h (4 Hz)

Réserve de marche : 48 heures min

Finitions : masse oscillante étoilée satinée

**FONCTIONS**

Heures et minutes au centre

Aiguille de seconde centrale

Indication de la date à 3 heures

**BOÎTIER, CADRAN ET AIGUILLES**

Diamètre : 41mm

Ouverture diamètre : 32.5mm

Épaisseur : 10.75mm

Verre : Verre saphir bombé traité antireflet sur ses deux faces

Fond : Verre saphir transparent

Matériau : Titane brossé

Étanchéité : 10 ATM

Cadran : Soleillé bleu

Index des heures : Rhodiés, facettés et recouverts de SuperLuminova SLN C1

Aiguilles : Rhodiées, facettées et recouvertes de SuperLuminova SLN C1

**BRACELET ET BOUCLE**

Bracelet :Référence : 27.00.2218.790

Désignation : Caoutchouc bleu

Boucle : Référence : 27.95.0018.930

Désignation : Double boucle déployante en titane