**DEFY CLASSIC**

**A porta de entrada para o futuro da relojoaria**

**Tudo começou com o Defy El Primero 21, o revolucionário cronógrafo de um centésimo de segundo. Depois, tivemos o Defy Lab, o relógio mecânico mais preciso do mundo com um oscilador nunca antes visto. Hoje, na Zenith, o futuro da relojoaria pode ser resumido em quatro letras: DEFY. Uma coleção moderna que envolve vários graus de complexidade horológica. Uma porta de entrada para este universo futurista, o novo Defy Classic transborda carisma por todos os 41 mm de sua caixa de titânio envolvendo um mostrador de inspiração estelar, juntamente com a opção de escolha entre um bracelete metálico ou uma pulseira em couro ou borracha.**

Em 2017, a Zenith escreveu o primeiro capítulo da relojoaria do futuro, com o lançamento do Defy El Primero 21 - o fantástico cronógrafo de um centésimo de segundo - e a primeira geração do Defy Lab, o relógio mais preciso do mundo graças ao seu novo oscilador de silício monocristalino. O DEFY deu início, seu DNA futurista, a uma coleção completa caracterizada por uma variedade de graus de complexidade mecânica, começando com o novo Defy Classic, um relógio de três ponteiros e data. Com sua caixa feita em titânio ultraleve, seu movimento enegrecido tipo esqueleto, seu mostrador aberto em forma de estrela e a tonalidade azul em referência à cor original da coleção, este relógio Zenith eleva a elegância casual e chique para um novo patamar.

**Arquitetura estelar**

Movido pelos símbolos da precisão e desempenho, o DEFY define uma atmosfera de estilo elegante e esportivo com o novo Defy Classic. Horas, minutos e segundos centrais e data: suas funções essenciais são a essência da estética DEFY. Grandes ponteiros luminescentes do tipo bastão de horas e minutos e um fino ponteiro de segundos com um contrapeso emblemático de estrela deslizam por cima de cinco ramos estilizados que evocam o símbolo Zenith. O anel de minutos em azul marinho, pontuado por marcadores de horas facetados, realça um mecanismo aberto com acabamento esportivo contemporâneo. Em uma reverência às lendárias origens da coleção, esta é exatamente a mesma escala de cor que possuía seu ilustre antecessor, o 1969 El Primero. Porém, as referências ao passado param por aí, visto que o DEFY impulsiona a indústria de relógios para o futuro.

**Expondo o Elite**

Dentro de sua caixa leve de titânio funciona o movimento de Manufatura Zenith - o famoso calibre base Elite 670 automático - reinterpretado no modo DEFY. Pela primeiríssima vez este mecanismo confiável e preciso, equipado com uma alavanca de palheta e uma roda de escape em silício, é exposto por meio de uma abordagem aberta ultra-moderna. Enegrecido, estruturado e coberto por um disco de data lido em uma janela branca na posição de 6 horas, ele oscila a 4 Hz e possui mais de 50 horas de autonomia.

Fornecido com um bracelete metálico integrado feito de elos flexíveis, uma pulseira de borracha revestida com couro de jacaré ou uma versão de borracha não estruturada, o Defy Classic emana uma mistura de distinção e modernidade.

E para os fãs do classicismo contemporâneo, esta tentação chique e urbana também vem em uma versão com um mostrador fechado azul flamejante com janela de data na posição de 3 horas, em conjunto com as mesmas opções de pulseira/bracelete do modelo aberto.



**DEFY CLASSIC**

**DETALHES TÉCNICOS**

Referência: 95.9000.670/78.M9000

**PRINCIPAIS DESTAQUES**

Novo movimento Elite esqueletizado

Nova caixa de titânio escovado de 41 mm

Alavanca e roda de escape em silício

**MOVIMENTO**

Elite 670 SK, Automático

Calibre: 11 ½" (Diâmetro: 25,60 mm)

Espessura do movimento: 3,88 mm

Componentes: 187

Joias: 27

Frequência: 28.800 VpH (4Hz)

Reserva de marcha: mín. 48 horas

Acabamento: Massa oscilante especial com acabamento acetinado escovado

**FUNÇÕES**

Horas e minutos no centro

Ponteiro central de segundos

Indicador de data na posição de 6 horas

**CAIXA, MOSTRADOR E PONTEIROS**

Diâmetro: 41 mm

Diâmetro da abertura: 32,5 mm

Espessura: 10,75 mm

Cristal: domo de cristal de safira com tratamento antirreflexo em ambos os lados

Fundo da caixa: Cristal transparente de safira

Material: Titânio escovado

Resistência à água: 10 ATM

Mostrador: Aberto

Índices das horas: Banhado a ródio, facetado e revestido com Super-LumiNova® SLN C1

Ponteiros: Banhado a ródio, facetado e revestido com Super-LumiNova® SLN C1

**PULSEIRA E FECHO**

Bracelete: Referência: 27.95.9000.670

Denominação: Bracelete de titânio



**DEFY CLASSIC**

**DETALHES TÉCNICOS**

Referência: 95.9000.670/78.R584

**PRINCIPAIS DESTAQUES**

Novo movimento Elite esqueletizado

Nova caixa de titânio escovado de 41 mm

Alavanca e roda de escape em silício

**MOVIMENTO**

Elite 670 SK, Automático

Calibre: 11 ½" (Diâmetro: 25,60 mm)

Espessura do movimento: 3,88 mm

Componentes: 187

Joias: 27

Frequência: 28.800 VpH (4Hz)

Reserva de marcha: mín. 48 horas

Acabamento: Massa oscilante especial com acabamento acetinado escovado

**FUNÇÕES**

Horas e minutos no centro

Ponteiro central de segundos

Indicador de data na posição de 6 horas

**CAIXA, MOSTRADOR E PONTEIROS**

Diâmetro: 41 mm

Diâmetro da abertura: 32,5 mm

Espessura: 10,75 mm

Cristal: domo de cristal de safira com tratamento antirreflexo em ambos os lados

Fundo da caixa: Cristal transparente de safira

Material: Titânio escovado

Resistência à água: 10 ATM

Mostrador: Aberto

Índices das horas: Banhado a ródio, facetado e revestido com Super-LumiNova® SLN C1

Ponteiros: Banhado a ródio, facetado e revestido com Super-LumiNova® SLN C1

**PULSEIRA E FECHO**

Pulseira: Referência: 27.00.2218.584

Denominação: Borracha preta com revestimento em couro azul de jacaré

Fecho: Referência: 27.95.0018.930

Denominação: Fecho de dobra dupla de titânio



**DEFY CLASSIC**

**DETALHES TÉCNICOS**

Referência: 95.9000.670/78.R782

**PRINCIPAIS DESTAQUES**

Novo movimento Elite esqueletizado

Nova caixa de titânio escovado de 41 mm

Alavanca e roda de escape em silício

**MOVIMENTO**

Elite 670 SK, Automático

Calibre: 11 ½" (Diâmetro: 25,60 mm)

Espessura do movimento: 3,88 mm

Componentes: 187

Joias: 27

Frequência: 28.800 VpH (4Hz)

Reserva de marcha: mín. 48 horas

Acabamento: Massa oscilante especial com acabamento acetinado escovado

**FUNÇÕES**

Horas e minutos no centro

Ponteiro central de segundos

Indicador de data na posição de 6 horas

**CAIXA, MOSTRADOR E PONTEIROS**

Diâmetro: 41 mm

Diâmetro da abertura: 32,5 mm

Espessura: 10,75 mm

Cristal: domo de cristal de safira com tratamento antirreflexo em ambos os lados

Fundo da caixa: Cristal transparente de safira

Material: Titânio escovado

Resistência à água: 10 ATM

Mostrador: Aberto

Índices das horas: Banhado a ródio, facetado e revestido com Super-LumiNova® SLN C

Ponteiros: Banhado a ródio, facetado e revestido com Super-LumiNova® SLN C1

**PULSEIRA E FECHO**

Pulseira: Referência: 27.00.2218.782

Denominação: Borracha preta

Fecho: Referência: 27.95.0018.930

Denominação: Fecho de dobra dupla de titânio



**DEFY CLASSIC**

**DETALHES TÉCNICOS**

Referência: 95.9000.670/51.M9000

**PRINCIPAIS DESTAQUES**

Novo movimento Elite esqueletizado

Nova caixa de titânio escovado de 41 mm

Alavanca e roda de escape em silício

**MOVIMENTO**

Elite 670 SK, Automático

Calibre: 11 ½" (Diâmetro: 25,60 mm)

Espessura do movimento: 3,88 mm

Componentes: 187

Joias: 27

Frequência: 28.800 VpH (4Hz)

Reserva de marcha: mín. 48 horas

Acabamento: Massa oscilante especial com acabamento acetinado escovado

**FUNÇÕES**

Horas e minutos no centro

Ponteiro central de segundos

Indicador de data na posição de 3 horas

**CAIXA, MOSTRADOR E PONTEIROS**

Diâmetro: 41 mm

Diâmetro da abertura: 32,5 mm

Espessura: 10,75 mm

Cristal: domo de cristal de safira com tratamento antirreflexo em ambos os lados

Fundo da caixa: Cristal transparente de safira

Material: Titânio escovado

Resistência à água: 10 ATM

Mostrador: Padrão de raios de sol azulados

Índices das horas: Banhado a ródio, facetado e revestido com Super-LumiNova® SLN C1

Ponteiros: Banhado a ródio, facetado e dourados, revestido com Super-LumiNova® SLN C1

**PULSEIRA E FECHO**

Bracelete: Referência: 27.95.9000.670

Denominação: Bracelete de titânio



**DEFY CLASSIC**

**DETALHES TÉCNICOS**

Referência: 95.9000.670/51.R584

**PRINCIPAIS DESTAQUES**

Novo movimento Elite esqueletizado

Nova caixa de titânio escovado de 41 mm

Alavanca e roda de escape em silício

**MOVIMENTO**

Elite 670 SK, Automático

Calibre: 11 ½" (Diâmetro: 25,60 mm)

Espessura do movimento: 3,88 mm

Componentes: 187

Joias: 27

Frequência: 28.800 VpH (4Hz)

Reserva de marcha: mín. 48 horas

Acabamento: Massa oscilante especial com acabamento acetinado escovado

**FUNÇÕES**

Horas e minutos no centro

Ponteiro central de segundos

Indicador de data na posição de 3 horas

**CAIXA, MOSTRADOR E PONTEIROS**

Diâmetro: 41 mm

Diâmetro da abertura: 32,5 mm

Espessura: 10,75 mm

Cristal: domo de cristal de safira com tratamento antirreflexo em ambos os lados

Fundo da caixa: Cristal transparente de safira

Material: Titânio escovado

Resistência à água: 10 ATM

Mostrador: Padrão de raios de sol azulados

Índices das horas: Banhado a ródio, facetado e revestido com Super-LumiNova® SLN C1

Ponteiros: Banhado a ródio, facetado e dourados, revestido com Super-LumiNova® SLN C1

**PULSEIRA E FECHO**

Pulseira: Referência: 27.00.2218.584

Denominação: Borracha preta com revestimento em couro azul de jacaré

Fecho: Referência: 27.95.0018.930

Denominação: Fecho de dobra dupla de titânio

**DEFY CLASSIC**

**DETALHES TÉCNICOS**

Referência: 95.9000.670/51.R790

**PRINCIPAIS DESTAQUES**

Novo movimento Elite esqueletizado

Nova caixa de titânio escovado de 41 mm

Alavanca e roda de escape em silício

**MOVIMENTO**

Elite 670 SK, Automático

Calibre: 11 ½" (Diâmetro: 25,60 mm)

Espessura do movimento: 3,88 mm

Componentes: 187

Joias: 27

Frequência: 28.800 VpH (4Hz)

Reserva de marcha: mín. 48 horas

Acabamento: Massa oscilante especial com acabamento acetinado escovado

**FUNÇÕES**

Horas e minutos no centro

Ponteiro central de segundos

Indicador de data na posição de 3 horas

**CAIXA, MOSTRADOR E PONTEIROS**

Diâmetro: 41 mm

Diâmetro da abertura: 32,5 mm

Espessura: 10,75 mm

Cristal: domo de cristal de safira com tratamento antirreflexo em ambos os lados

Fundo da caixa: Cristal transparente de safira

Material: Titânio escovado

Resistência à água: 10 ATM

Mostrador: Padrão de raios de sol azulados

Índices das horas: Banhado a ródio, facetado e revestido com Super-LumiNova® SLN C1

Ponteiros: Banhado a ródio, facetado e dourados, revestido com Super-LumiNova® SLN C1

**PULSEIRA E FECHO**

Pulseira: Referência: 27.00.2218.790

Denominação: Borracha azul

Fecho: Referência: 27.95.0018.930

Denominação: Fecho de dobra dupla de titânio