**Pilot Type 20 Extra Special Chronograph,**

**une classe à part**

**Avec son imposant boîtier en bronze, sa grosse couronne cannelée facile à manipuler, ses chiffres luminescents surdimensionnés et un mouvement El Primero à haute fréquence, le chronographe Pilot Type 20 Extra Special de Zenith arbore fièrement l’ADN d’une lignée de conquérants du ciel. En 2018, cette fameuse montre d’aviateur avant-gardiste met en valeur son look de chronographe néo-rétro avec un nouveau cadran bleu mat. Présentée sur un bracelet en nubuck gras bleu et animée d’un tempérament aventureux comparable à celui des pionniers de l’aviation que la Manufacture a accompagnés dès les débuts… Elle a décidemment tout pour plaire !**

Prestance et patine vintage, la Pilot Extra Special Chronograph respire l’intrépidité des héros du ciel. Héritier des instruments de bord réputés précis, robustes et particulièrement lisibles que Zenith développa aux débuts de l’aéronautique, ce chronographe — doté d’un boîtier viril en bronze, d’un moteur à haute fréquence El Primero et d’un cadran bleu avec chiffres arabes blancs luminescents SLN (émission verte) — arbore le caractère énergique des montres de pilote emblématiques.

**Fuselage de bronze**

Autour d’un cadran luminescent surdimensionné qui assure une incomparable lisibilité l’imposant boîtier de 45 mm de diamètre, flanqué d’une grosse couronne vissée et de poussoirs crantés pour faciliter l’utilisation avec des gants, est composé de bronze, un alliage amagnétique très résistant qui se patine naturellement et confère une touche vintage unique.

Surmonté d’une glace en saphir bombé, le cadran bleu mat reprend la typographie des grands chiffres arabes originaux, façonnés dans des blocs de Super-LumiNova® SLN C1 blancs (émission verte). Les aiguilles plaquées or à facettes luminescentes survolent le visage particulier de cette montre à deux compteurs et minuterie chemin de fer. Les inscriptions « Montre d’Aéronef » et « Pilot » rappellent que la Manufacture fût l’une des premières à produire des altimètres et montres de bord à l’aube aux premières heures de l’aviation militaire et civile.

**Vertigineuse mécanique**

Au cœur du boîtier en bronze ronfle un moteur réputé pour sa précision légendaire, le calibre El Primero 4069. Ce mouvement chronographe à roue à colonnes et haute fréquence est un descendant du chronographe de série le plus précis au monde développé par Zenith en 1969. Battant à 5Hz pour un affichage au 1/10ème de seconde, il anime les fonctions heures et minutes centrales, petite seconde et chronographe et assure 50 heures de réserve de marche.

Clin d’œil à ses origines aériennes, le fond en titane massif porte une représentation de l’avion piloté par le français Louis Blériot lors de sa traversée de la Manche en 1909, montre Zenith au poignet, un motif inspiré par le fuselage de son engin légendaire et le logo des instruments de vol Zenith. Destinée aux lointains horizons, cette Pilot Extra Special s’accroche solidement au poignet grâce à un bracelet en nubuck gras bleu sécurisé par une boucle ardillon en titane. Une montre merveilleusement audacieuse pour amateurs de pièces de haut vol.

**PILOT TYPE 20 EXTRA SPECIAL CHRONOGRAPH**

**BRONZE BLUE DIAL**

**DÉTAILS TECHNIQUES**

Référence : 29.2430.4069/57.C808

**KEY POINTS**

Boîtier en bronze

Chronographe automatique El Primero à roue à colonnes

Fond de boîtier orné du logo des instruments d’aviation Zenith

Chiffres arabes entièrement faits de SuperLuminova

**MOUVEMENT**

El Primero 4069, automatique

Calibre : 13 ¼``` (Diamètre : 30mm)

Épaisseur du mouvement : 6.6mm

Composants : 254

Rubis : 35

Fréquence : 36,000 VpH (5Hz)

Réserve de marche : 50 heures min

Finitions : Masse oscillante avec motif “Côtes de Genève” motif

**FONCTIONS**

Heures et minutes au centre

Petite seconde à 9 heures

Chronographe :

* Aiguille de chronographe centrale
* Compteur 30 minutes à 3 heures

**BOÎTIER, CADRAN ET AIGUILLES**

Diamètre : 45mm

Diameter opening : 37.8mm

Épaisseur : 14.25mm

Verre : Verre saphir bombé traité antireflet sur ses deux faces

Fond : Fond de boîtier en titane orné du logo des instruments d’aviation Zenith

Matériel : Bronze

Étanchéité : 10 ATM

Cadran : Bleu matte

Index des heures : Chiffres arabes en SuperLumiNova® SLN C1

Aiguilles : Plaquées or, facettées et recouvertes de SuperLumiNova®SLN C1 [Hands]

**BRACELETS ET BOUCLES**

Bracelet :référence : 27.00.2321.808, Nubuck bleu double de caoutchouc

Boucle : référence : 27.95.0021.001, Boucle ardillon en titane