**EL PRIMERO A386 REVIVAL (엘 프리메로 A386 리바이벌)**

**아이콘 트리오**

전설적인 1969 El Primero(1969 엘 프리메로) 고주파 크로노그래프 50주년을 기념하는 축제 무드의 화룡정점은 골드 “리바이벌” 트리오의 발매이다. 정확도 높은 아방가르드 워치메이킹의 아이콘으로 반세기의 세월을 지나온 이 모델의 38mm 케이스가 이번에 골드 버전으로 우리 곁을 찾는다. 50주년 기념으로 발매되는 세 가지 남녀 공용 모델은 화이트, 로즈, 옐로우 골드 버전으로 제작되며, 각각의 버전이 50개 리미티드 에디션으로 50년 품질보증과 함께 제공된다.

엘 프로메로는 1969년부터 제니스의 대하드라마를 써 왔다. 세계에서 가장 정확한 오토매틱 크로노그래프 엘 프리메로는 10분의 1초 단위 측정이 가능한 혁명적인 메커니즘과 상징적인 3개의 카운터로 전설이 된 모델인데, 이번에 골든 주빌리를 맞아 화이트, 핑크, 옐로우 골드의 찬란한 빛으로 몸을 감쌌다. 시간당 36,000회 진동, 통합형 칼럼-휠 구조, 볼 베어링 식으로 조립한 중앙 로터, 50시간 이상의 파워 리저브(이 정도 고주파 시계로서는 달성하기 힘든 성능이다)는 지난 반세기 동안 엘 프리메로 제품들의 시그니처가 된 특징들이다. 제니스는 50주년에 어울리는 오리지널 모델 리에디션 버전을 선보이면서 50개 리미티드 에디션, 50년 품질보증을 제공하여 이번 특별 기념 시리즈에 밝은 미래를 보장하는 동시에, 대대로 물려줄 만한 오브제의 지위를 부여했다.

**살아있는 전설**

이번 에디션은 골드를 사용한 것 말고는 직경 38mm 케이스, 볼록 크리스탈, 3 컬러 카운터, 타키미터 스케일, 시계바늘과 시각표시의 형태에 이르기까지 1969 El Primero(1969 엘 프리메로) 첫 모델을 그대로 재현하였다. 버섯 모양의 푸셔와 러그 역시 “리버스 엔지니어링”을 통해 원형 그대로 재현하였다. 이번 빈티지 시리즈를 설계함에 있어 오리지널 엘 프리메로 크로노그래프의 부품 하나하나를 모두 디지털화 하여 모든 특징을 정확히 되살려냈다. 유일한 예외는 원래는 막혀있던 케이스백이 이제는 무브먼트를 드러낼 수 있도록 설계된 점과, 크라운의 로고가 업데이트된 점이다. 하지만 이 모델의 ‘엔진’은 현재 버전의 엘 프리메로 오토매틱 칼리버로서, 시, 분, 소형 초침, 크로노그래프, 타키미터, 4시와 5시 방향 중간의 화이트 래커 다이얼에 표시되는 날짜창을 작동시킨다. 모델에 따라 - 본 페이지의 사진은 고무 라이닝을 댄 앨리게이터 가죽 - 브라운 또는 블랙 가죽 스트랩에 케이스와 동일한 컬러 골드 소재의 버클, 포장 케이스의 구성에 이르기까지 과거에 대한 오마쥬는 계속된다. 이번에 발매되는 포장 케이스에는 1969년과 동일한 밝은 레드 컬러의 여행용 파우치와 한 면에는 엘 프리메로 크로노그래프 무브먼트 도면이, 다른 면에는 오리지널 사용설명서 사진이 프린트된 극세사 클리너가 들어있다.

**제니스: 스위스 시계공학의 미래**

1865년 이래 제니스는 진정성과 대담함, 열정을 가지고 탁월성, 정확성, 혁신의 지평을 넓혀 왔다. 비전을 가진 워치메이커 조르주 파브르-자코가 르 로클에 공방을 설립한 이래 제니스는 크로노미터의 정확도로 널리 인정을 받아왔다. 한 세기 반이 조금 넘는 기간 동안 제니스는 2,333개의 크로노미터 상을 수상하는 기록을 수립하였다. 10분의 1초 단위의 측정이 가능한 전설적인 1969 El Primero(1969 엘 프리메로) 칼리버로 명성을 얻은 이래 제니스 공방은 600개가 넘는 무브먼트를 개발하였다. 오늘날 제니스는 100분의 1초 단위 측정이 가능한 Defy El Primero 21(데피 엘 프리메로 21) 등 다양한 모델로 매혹적인 새로운 지평을 보여주고 있다. 역동적이고 아방가르드적 사고의 전통에 대한 자부심으로 재무장한 제니스는 자사의 미래와... 스위스 시계공학의 미래를 써 나가고 있다.

**PRESS ROOM**

For additional pictures please access the below link

[**http://pressroom.zenith-watches.com/login/?redirect\_to=%2F&reauth=1**](http://pressroom.zenith-watches.com/login/?redirect_to=%2F&reauth=1)

**EL PRIMERO A386 REVIVAL(엘 프리메로 A386 리바이벌)**

기술 사양

제품 번호: 65.A386.400.69.C815

**주요 특징**

1969년 최초의 엘 프리메로 모델의 리바이벌 버전

직경 38mm의 오리지널 케이스 리바이벌 버전

엘 프리메로 오토매틱 칼럼-휠 크로노그래프

화이트 골드 버전: 50개로 구성된 리미티드 에디션

50년 품질보증

**무브먼트**

엘 프리메로 400, 오토매틱

칼리버: 13 ¼ ```(직경: 30mm)

무브먼트 두께: 6.6mm

부품 수: 278

스톤 수: 31

주파수: 36,000VpH(5Hz)

파워 리저브: 50시간 이상

마감: <꼬뜨 드 제네브> 모티브 장식 진동추

**기능**

시침과 분침 중앙 배치

9시 방향에 초침용 작은 다이얼

크로노그래프:

- 중앙에 크로노그래프 바늘

- 6시 방향에 12시간 카운터

- 3시 방향에 30분 카운터

타키미터 스케일

4시 30분 방향에 위치한 날짜표시창

**케이스, 다이얼 및 시계바늘**

직경: 38mm

오프닝 직경: 33.05mm

두께: 12.60mm

크리스탈: 양쪽 모두 반사방지 처리를 한 볼록 사파이어 크리스탈

케이스백: 투명 사파이어 크리스탈

소재: 화이트 골드

방수: 10ATM

다이얼: 3가지 컬러의 카운터가 배치된 화이트 래커 다이얼

시각표시: 로듐 도금, 파셋 마감, Super-LumiNova(수퍼-루미노바) SLN C3 코팅

시계바늘: 로듐 도금, 파셋 마감, Super-LumiNova(수퍼-루미노바) SLN C3 코팅

**스트랩 및 버클**

보호용 고무 라이닝을 댄 블랙 앨리게이터 스트랩

화이트 골드 핀 버클 **EL PRIMERO A386 REVIVAL(엘 프리메로 A386 리바이벌)**

기술 사양

제품 번호: 18.A386.400/69.C807

**주요 특징**

1969년 최초의 엘 프리메로 모델의 리바이벌 버전

직경 38mm의 오리지널 케이스 리바이벌 버전

엘 프리메로 오토매틱 칼럼-휠 크로노그래프

로즈 골드 버전: 50개로 구성된 리미티드 에디션

50년 품질보증

**무브먼트**

엘 프리메로 400, 오토매틱

칼리버: 13 ¼ ```(직경: 30mm)

무브먼트 두께: 6.6mm

부품 수: 278

스톤 수: 31

주파수: 36,000VpH(5Hz)

파워 리저브: 50시간 이상

마감: <꼬뜨 드 제네브> 모티브 장식 진동추

**기능**

시침과 분침 중앙 배치

9시 방향에 초침용 작은 다이얼

크로노그래프:

- 중앙에 크로노그래프 바늘

- 6시 방향에 12시간 카운터

- 3시 방향에 30분 카운터

타키미터 스케일

4시 30분 방향에 위치한 날짜표시창

**케이스, 다이얼 및 시계바늘**

직경: 38mm

오프닝 직경: 33.05mm

두께: 12.60mm

크리스탈: 양쪽 모두 반사방지 처리를 한 박스 사파이어 크리스탈

케이스백: 투명 사파이어 크리스탈

소재: 로즈 골드

방수: 10ATM

다이얼: 3가지 컬러의 카운터가 배치된 화이트 래커 다이얼

시각표시: 골드 도금, 파셋 마감, Super-LumiNova(수퍼-루미노바) SLN C3 코팅

시계바늘: 골드 도금, 파셋 마감, Super-LumiNova(수퍼-루미노바) SLN C3 코팅

**스트랩 및 버클**

보호용 고무 라이닝을 댄 브라운 앨리게이터 가죽 스트랩

로즈 골드 핀 버클

**EL PRIMERO A386 REVIVAL(엘 프리메로 A386 리바이벌)**

기술 사양

제품 번호: 30.A386.400/69.C807

**주요 특징**

1969년 최초의 엘 프리메로 모델의 리바이벌 버전

직경 38mm의 오리지널 케이스 리바이벌 버전

엘 프리메로 오토매틱 칼럼-휠 크로노그래프

옐로우 골드 버전: 50개로 구성된 리미티드 에디션

50년 품질보증

**무브먼트**

엘 프리메로 400, 오토매틱

칼리버: 13 ¼ ```(직경: 30mm)

무브먼트 두께: 6.6mm

부품 수: 278

스톤 수: 31

주파수: 36,000VpH(5Hz)

파워 리저브: 50시간 이상

마감: <꼬뜨 드 제네브> 모티브 장식 진동추

**기능**

시침과 분침 중앙 배치

9시 방향에 초침용 작은 다이얼

크로노그래프:

- 중앙에 크로노그래프 바늘

- 6시 방향에 12시간 카운터

- 3시 방향에 30분 카운터

타키미터 스케일

4시 30분 방향에 위치한 날짜표시창

**케이스, 다이얼 및 시계바늘**

직경: 38mm

오프닝 직경: 33.05mm

두께: 12.60mm

크리스탈: 양쪽 모두 반사방지 처리를 한 박스 사파이어 크리스탈

케이스백: 투명 사파이어 크리스탈

소재: 옐로우 골드

방수: 10ATM

다이얼: 3가지 컬러의 카운터가 배치된 화이트 래커 다이얼

시각표시: 골드 도금, 파셋 마감, Super-LumiNova(수퍼-루미노바) SLN C3 코팅

시계바늘: 골드 도금, 파셋 마감, Super-LumiNova(수퍼-루미노바) SLN C3 코팅

**스트랩 및 버클**

보호용 고무 라이닝을 댄 브라운 앨리게이터 가죽 스트랩

옐로우 골드 핀 버클