**真力时 Chronomaster El Primero Full Open 腕表**

***在 2017 年全新主打发布季，传奇的 El Primero 星速腕表毫无保留地惊艳亮相 —***

***全敞开式镂空表盘***

***淋漓尽现其高频风采***

真力时著名的 Chronomaster El Primero “Full Open”自动上链腕表可谓“表”如其名 — 其内在传奇机械装置一览无遗：完全敞开式且镂空设计的表盘令其高性能和高精准度的核心淋漓尽现。

为确保其 Chronomaster 旗舰系列的基本特质得到更充分地展现，真力时将其传奇的 El Primero 星速计时码表分别演绎为三个不同版本：全封闭式 (closed) 表盘、半敞开式 (Open) 表盘以及如今的全敞开式 (Full Open) 表盘。最后一版是最新、最摩登的演绎，是 2017 年全新发布季的主打作品。

主要优势：这一全敞开式的版本令客户能够亲眼欣赏和深刻领悟到机芯的高频性能 — 这是传奇的 El Primero 星速整合式自动上链导柱轮计时码表机芯的标志性特征 — 326 个部件 (包括 31 颗宝石)，振频高达 5 赫兹 (36,000 振次/小时)，因此其测量和显示时间的精度高达十分之一秒。这些属性源于其著名的前代产品 — 由真力时于 1969 年打造的世界最精准量产计时码表。

尽管内在机械装置改为全敞开式设计了，还是有一些设计巧妙呼应了历史版本 El Primero 1969：38 毫米款的日期窗口同其原始表款一样置于 4 和 5 点钟位置之间；同时也同历史版本一样采用了著名的蓝色。再加之炭黑色和铑色，三种电镀色彩和谐匹配，完美突显机芯魅力。

三个计时盘令整体设计臻于完美：3 点钟位置设 30 分钟计时盘，6 点钟位置设 12 小时计时盘，还有 9 点钟位置的小秒针计时盘尤其证明了机芯运行的平稳顺畅。银色内表圈、黑和白色分钟环，加之琢面夜光指针共同确保了极佳的可读性，同时并未妨碍人们欣赏腕表内部迷人的运作，而蓝宝石水晶玻璃表镜内侧中央的优雅移印传递出真力时的标志性特色。

表壳的设计还呼应 1969 El Primero 星速计时码表极具历史意义的著名表壳。该表壳于 2010 年经重新设计，更加时尚摩登，已然成为主打设计，繁衍出各种直径，代表了真力时的创意精髓和永恒典雅风范。表背当然采用透明的蓝宝石水晶玻璃，令绝对摩登的内部机制尽情示人。

38 和 42 毫米两种直径，精钢或双色 (精钢搭配 18K 玫瑰金表圈) 两种版本，搭配鳄鱼皮表带 (精钢版本配黑色表带，精钢和玫瑰金双色版本配棕色表带) 或金属表链 — 这一坚固耐用、精密优雅、气场全开的腕表成功吸引了众人的目光，也令真力时打造的尖端机械装置得以毫无保留地惊艳示人。超过 50 小时动力储备。防水深度 100 米。

**真力时 Chronomaster El Primero Full Open 腕表**

**技术详情**

编号： 51.2081.400/78.C810 (42 毫米，精钢，18K 玫瑰金表圈)

03.2081.400/78.C813 (42 毫米，精钢)

03.2081.400/78.M2040 (42 毫米，精钢，金属表链)

51.2151.400/78.C810 (38 毫米，精钢，18K 玫瑰金表圈)

03.2153.400/78.C813 (38 毫米，精钢)

03.2153.400/78.M2150 (38 毫米，精钢，金属表链)

自动上链 El Primero 星速导柱轮计时附日期

完全敞开式镂空表盘，可见传奇机芯

**机芯**

El Primero 星速 400 型自动上链机芯

尺寸 13½``` (直径：30 毫米)

机芯厚度：6.6 毫米

部件数：326

宝石数：31

振频：36,000 振次/小时 (5 赫兹)

动力储备：至少 50 小时

工艺处理：自动摆陀饰以“日内瓦波纹” (Côtes de Genève) 图案

**功能**

中央小时、分钟显示

9 点钟位置设小秒针

计时码表功能：

- 中央计时秒针

- 6 点钟位置设 12 小时计时盘

- 3 点钟位置设 30 分钟计时盘

6 点钟位置设日期窗口 (42 毫米款)，4 和 5 点钟位置之间设日期窗口 (38 毫米款)

**表壳、表盘和指针**

直径：42 毫米 & 38 毫米

厚度：12.75 毫米

表镜：弧形双面防眩处理蓝宝石水晶玻璃表镜

表背：透明蓝宝石水晶玻璃

材质：精钢，双色款的表圈为 18K 玫瑰金材质

防水能力：10 ATM，相当于 100 米

镂空表盘

小时时标：镀铑或镀金材质，琢面设计，覆有 Super-LumiNova® C1 夜光材料

指针：镀铑或镀金材质，琢面设计，覆有 Super-LumiNova® C1 夜光材料

**表带 & 表扣**

轮廓分明的黑色或棕色鳄鱼皮表带，橡胶衬里

精钢三折叠表扣