**DEFY EL PRIMERO 21 Brushed Titanium**

**Sofisticación futurista**

**El superligero titanio cepillado del siglo XXI y el ultracómodo caucho negro adquieren todo el protagonismo en un dúo que incorpora el cronógrafo más preciso que ha visto el mundo:**

**el revolucionario ZENITH DEFY EL PRIMERO 21**

En un nuevo golpe de efecto magistral, Zenith asombró al mundo en 2017 con la gran presentación del nuevo Zenith DEFY EL PRIMERO 21. Una reinvención cronométrica de la precisión y la fiabilidad, el DEFY EL PRIMERO 21 es un claro reflejo del espíritu de innovación que fluye por las venas de Zenith desde hace 150 años.

En 1969, Zenith presentó El Primero, el primer movimiento de cronógrafo automático con rueda de pilares totalmente integrado que hacía posible una precisión de una décima de segundo. Este modelo representó un paso fundamental en el proceso de búsqueda de la perfección y demostró una capacidad indudable de crear relojes de leyenda, marcando un hito en la historia de la relojería que no había sido superado... hasta hoy. Medio siglo después, Zenith vuelve a desafiar la tradición y traspasar las fronteras existentes, introduciéndonos en el universo de la precisión de centésimas de segundo. El DEFY EL PRIMERO 21 de Zenith, una leyenda renacida, es el brillante símbolo del siglo XXI que señala un nuevo futuro para una marca con una estrella verdaderamente única.

**Cuando se trata de perseguir un extremo, Zenith no conoce límites**

El DEFY EL PRIMERO 21 de Zenith supone un salto cualitativo en **rendimiento y diseño mecánico**. Es una competición contra uno mismo. El movimiento recién actualizado de este excepcional reloj presenta una frecuencia de 360.000 alt/h (50 Hz) —diez veces la de su célebre predecesor, El Primero— que hace posible una precisión de centésimas de segundo. Una visualización exquisitamente diseñada magnifica el efecto de esta impresionante frecuencia: el bisel interno presenta una escala graduada del 1 al 100, recorrida por una aguja de las centésimas de segundo que gira a la deslumbrante velocidad de una vuelta por segundo, para ofrecer al afortunado propietario del reloj un impacto visual sin precedentes y una experiencia casi irreal de viaje en el tiempo. Reflejando las tendencias actuales de la ingeniería y para garantizar un rendimiento óptimo, esta increíble complicación mecánica se consigue utilizando un número reducido de componentes, evitando así un tedioso proceso de montajes y ajustes. Además de ofrecer una mejora significativa en las prestaciones y la estructura mecánica, el diseño del DEFY EL PRIMERO 21, que cuenta con la certificación cronométrica de TIME LAB, se inspira en la robusta apariencia de su predecesor de 1969. Enmarcada por una caja de titanio de grado 5 de 44 mm, la esfera esqueletizada del DEFY EL PRIMERO 21 forma un entorno inequívocamente contemporáneo para las características clave que identificaban al legendario modelo original: un segundero con punta en forma de estrella, agujas tipo bastón luminiscentes de gran tamaño e índices facetados, elementos que rinden un orgulloso homenaje al modelo predecesor y constituyen una impresionante demostración de brillo futurista.

**Regreso al futuro con titanio y caucho negro**

Con su caja de titanio cepillado —resistente, ligera y eminentemente urbana—, complemento perfecto de la intrincada maquinaria interna, el DEFY EL PRIMERO 21 Brushed Titanium combina una esfera esqueletizada de elegante complejidad con dos contadores de diferente color. —azul el de 30 minutos a las 3 horas y negro el de 60 segundos a las 6 horas—, un discreto segundero pequeño a las 9 horas, indicador de reserva de marcha de cronógrafo a las 12 horas y esbeltos índices y agujas rodiados para completar un acabado de gran elegancia. El DEFY EL PRIMERO 21 Brushed Titanium plantea un grato dilema, con la posibilidad de elegir entre una cómoda correa deportiva de caucho negro con un reluciente doble cierre desplegable de titanio o la sofisticación absoluta de la impresionante pulsera de titanio cepillado. Este excepcional modelo, que sin duda cautivará a los aficionados a los relojes que desean combinar la seriedad en el estilo y una extraordinaria comodidad, ofrece una generosa reserva de marcha de 50 horas y una estanqueidad de hasta 100 metros.

**DEFY EL PRIMERO 21 BRUSHED TITANIUM**

**DETALLES TÉCNICOS**

Referencia: 95.9000.9004/78.M9000

**PUNTOS DE VENTA EXCLUSIVOS**

Nuevo movimiento del cronógrafo a la centésima de segundo

Exclusiva rúbrica dinámica de una revolución por segundo

1 escape para el reloj (36.000 alt/h - 5 Hz);

1 escape para el cronógrafo (360.000 alt/h - 50 Hz)

Certificación cronométrica de TIME LAB

**MOVIMIENTO**

El Primero 9004, automático

Calibre: 14¼``` (Diámetro: 32,80 mm)

Altura: 7,9 mm

Componentes: 293

Rubíes: 53

Frecuencia de 36.000 alt/h (5 Hz)

Reserva de marcha de 50 horas aprox.

Masa oscilante especial con motivo circular satinado-cepillado

**FUNCIONES**

Función de cronógrafo a la centésima de segundo

Indicación de la reserva de marcha del cronógrafo a las 12 horas

Indicación central de horas y minutos

Segundero pequeño a las 9 horas

- Aguja de cronógrafo central

- Contador de 30 minutos a las 3 horas

- Contador de 60 segundos a las 6 horas

**CAJA, ESFERA Y AGUJAS**

Caja de titanio cepillado

Diámetro: 44 mm

Diámetro de la abertura: 35,5 mm

Altura: 14,50 mm

Cristal: Cristal de zafiro abombado con tratamiento antirreflectante en ambas caras

Fondo: Cristal de zafiro transparente

Estanqueidad: 10 ATM

Esfera: Esqueletizada con contadores bicolores

Índices: Rodiados, facetados y recubiertos de Super-LumiNova®

Agujas: Rodiadas, facetadas y recubiertas de Super-LumiNova®

**CORREA Y HEBILLA**

Pulsera de titanio

**DEFY EL PRIMERO 21 BRUSHED TITANIUM**

**DETALLES TÉCNICOS**

Referencia: 95.9000.9004/78.R782

**PUNTOS DE VENTA EXCLUSIVOS**

Nuevo movimiento del cronógrafo a la centésima de segundo

Exclusiva rúbrica dinámica de una revolución por segundo

1 escape para el reloj (36.000 alt/h - 5 Hz);

1 escape para el cronógrafo (360.000 alt/h - 50 Hz)

Certificación cronométrica de TIME LAB

**MOVIMIENTO**

El Primero 9004, automático

Calibre: 14¼``` (Diámetro: 32,80 mm)

Altura: 7,9 mm

Componentes: 293

Rubíes: 53

Frecuencia de 36.000 alt/h (5 Hz)

Reserva de marcha de 50 horas aprox.

Masa oscilante especial con motivo circular satinado-cepillado

**FUNCIONES**

Función de cronógrafo a la centésima de segundo

Indicación de la reserva de marcha del cronógrafo a las 12 horas

Indicación central de horas y minutos

Segundero pequeño a las 9 horas

- Aguja de cronógrafo central

- Contador de 30 minutos a las 3 horas

- Contador de 60 segundos a las 6 horas

**CAJA, ESFERA Y AGUJAS**

Caja de titanio cepillado

Diámetro: 44 mm

Diámetro de la abertura: 35,5 mm

Altura: 14,50 mm

Cristal: Cristal de zafiro abombado con tratamiento antirreflectante en ambas caras

Fondo: Cristal de zafiro transparente

Estanqueidad: 10 ATM

Esfera: Esqueletizada con contadores bicolores

Índices: Rodiados, facetados y recubiertos de SuperLuminova

Agujas: Rodiadas, facetadas y recubiertas de SuperLuminova

**CORREA Y HEBILLA**

Caucho negro

Doble cierre desplegable de titanio