**Zenith DEFY EL PRIMERO 21 Brushed Titanium con esfera cerrada**

**Refinamiento brillante**

**Con una elegante variación de la característica esfera esqueletizada de la revolucionaria gama DEFY EL PRIMERO 21, ZENITH presenta una versión de una suprema sofisticación, con esfera cerrada con motivo rayos de sol plateado,** **que se combina con unas relucientes caja y pulsera de titanio cepillado.**

En un nuevo golpe de efecto magistral, Zenith asombró al mundo en 2017 con la gran presentación del nuevo Zenith DEFY EL PRIMERO 21. Una reinvención cronométrica de la precisión y la fiabilidad, el DEFY EL PRIMERO 21 es un claro reflejo del espíritu de innovación que fluye por las venas de Zenith desde hace 150 años.

En 1969, Zenith presentó El Primero, el primer movimiento de cronógrafo automático con rueda de pilares totalmente integrado que hacía posible una precisión de una décima de segundo. Este modelo representó un paso fundamental en el proceso de búsqueda de la perfección y demostró una capacidad indudable de crear relojes de leyenda, marcando un hito en la historia de la relojería que no había sido superado... hasta hoy. Medio siglo después, Zenith vuelve a desafiar la tradición y traspasar las fronteras existentes, introduciéndonos en el universo de la precisión de centésimas de segundo. El DEFY EL PRIMERO 21 de Zenith, una leyenda renacida, es el brillante símbolo del siglo XXI que señala un nuevo futuro para una marca con una estrella verdaderamente única.

**Cuando se trata de perseguir un extremo, Zenith no conoce límites**

El DEFY EL PRIMERO 21 de Zenith supone un salto cualitativo en **rendimiento y diseño mecánico**. Es una competición contra uno mismo. El movimiento recién actualizado de este excepcional reloj presenta una frecuencia de 360.000 alt/h (50 Hz) —diez veces la de su célebre predecesor, El Primero— que hace posible una precisión de centésimas de segundo. Una visualización exquisitamente diseñada magnifica el efecto de esta impresionante frecuencia: el bisel interno presenta una escala graduada del 1 al 100, recorrida por una aguja de las centésimas de segundo que gira a la deslumbrante velocidad de una vuelta por segundo, para ofrecer al afortunado propietario del reloj un impacto visual sin precedentes y una experiencia casi irreal de viaje en el tiempo. Reflejando las tendencias actuales de la ingeniería y para garantizar un rendimiento óptimo, esta increíble complicación mecánica se consigue utilizando un número reducido de componentes, evitando así un tedioso proceso de montajes y ajustes. Además de ofrecer una mejora significativa en las prestaciones y la estructura mecánica, el diseño del DEFY EL PRIMERO 21, que cuenta con la certificación cronométrica de TIME LAB, se inspira en la robusta apariencia de su predecesor de 1969.

**Esfera cerrada plateada de una suprema sofisticación**

En una elegante variación de su característica esfera esqueletizada, el **DEFY EL PRIMERO 21** presenta ahora una esfera cerrada plateada de una sofisticación suprema y una elegancia atemporal, que forma un entorno inequívocamente contemporáneo para los elementos clave que identificaban al legendario modelo original: un segunderocon punta en forma de estrella, agujas tipo bastón luminiscentes de gran tamaño e índices facetados, elementos que rinden un orgulloso homenaje al modelo predecesor y constituyen una impresionante demostración de brillo futurista. Con estilizados índices y agujas rodiados, la esfera incluye también un indicador de reserva de marcha de cronógrafo a las 12 horas, indicación central de horas y minutos y segundero pequeño negro en contraste a las 9 horas, contador de 60 segundos negro a las 6 horas y contador de 30 minutos, también negro, a las 3 horas. Elevando aún más el nivel de sofisticación del inconfundible estilo de este modelo del **DEFY   
EL PRIMERO 21** con esfera cerrada, la caja de titanio cepillado de grado 5 de 44 mm se complementa a la perfección con una suntuosa pulsera de titanio cepillado. Un artístico fondo de caja de cristal de zafiro transparente ofrece una fascinante mirada secreta al intrincado mecanismo interno de este excepcional reloj. Con una generosa reserva de marcha de 50 horas, el **DEFY EL PRIMERO 21 Brushed Titanium con esfera cerrada** es estanco   
a 100 metros: el accesorio perfecto para los caballeros que consideran que la resistencia, la ligereza, las altas prestaciones y la elegancia son atributos irrenunciables.

**DEFY EL PRIMERO 21 BRUSHED TITANIUM**

**DETALLES TÉCNICOS**

Referencia: 95.9001.9004/01.M9000

**PUNTOS DE VENTA EXCLUSIVOS**

Nuevo movimiento del cronógrafo a la centésima de segundo

Exclusiva rúbrica dinámica de una revolución por segundo

1 escape para el reloj (36.000 alt/h - 5 Hz);

1 escape para el cronógrafo (360.000 alt/h - 50 Hz)

Certificación cronométrica de TIME LAB

**MOVIMIENTO**

El Primero 9004, automático

Calibre: 14¼``` (Diámetro: 32,80 mm)

Altura: 7,9 mm

Componentes: 293

Rubíes: 53

Frecuencia de 36.000 alt/h (5 Hz)

Reserva de marcha de 50 horas aprox.

Masa oscilante especial con motivo circular satinado-cepillado

**FUNCIONES**

Función de cronógrafo a la centésima de segundo

Indicación de la reserva de marcha del cronógrafo a las 12 horas

Indicación central de horas y minutos

Segundero pequeño a las 9 horas

- Aguja de cronógrafo central

- Contador de 30 minutos a las 3 horas

- Contador de 60 segundos a las 6 horas

**CAJA, ESFERA Y AGUJAS**

Caja de titanio cepillado

Diámetro: 44 mm

Diámetro de la abertura: 35,5 mm

Altura: 14,50 mm

Cristal: Cristal de zafiro abombado con tratamiento antirreflectante en ambas caras

Fondo: Cristal de zafiro transparente

Estanqueidad: 10 ATM

Esfera: Esfera rayos de sol plateada con contadores negros

Índices: Rodiados, facetados y recubiertos de Super-LumiNova®

Agujas: Rodiadas, facetadas y recubiertas de Super-LumiNova®

**CORREA Y HEBILLA**

Pulsera de titanio

**DEFY EL PRIMERO 21 BRUSHED TITANIUM**

**DETALLES TÉCNICOS**

Referencia: 95.9001.9004/01.R782

**PUNTOS DE VENTA EXCLUSIVOS**

Nuevo movimiento del cronógrafo a la centésima de segundo

Exclusiva rúbrica dinámica de una revolución por segundo

1 escape para el reloj (36.000 alt/h - 5 Hz);

1 escape para el cronógrafo (360.000 alt/h - 50 Hz)

Certificación cronométrica de TIME LAB

**MOVIMIENTO**

El Primero 9004, automático

Calibre: 14¼``` (Diámetro: 32,80 mm)

Altura: 7,9 mm

Componentes: 293

Rubíes: 53

Frecuencia de 36.000 alt/h (5 Hz)

Reserva de marcha de 50 horas aprox.

Masa oscilante especial con motivo circular satinado-cepillado

**FUNCIONES**

Función de cronógrafo a la centésima de segundo

Indicación de la reserva de marcha del cronógrafo a las 12 horas

Indicación central de horas y minutos

Segundero pequeño a las 9 horas

- Aguja de cronógrafo central

- Contador de 30 minutos a las 3 horas

- Contador de 60 segundos a las 6 horas

**CAJA, ESFERA Y AGUJAS**

Caja de titanio cepillado

Diámetro: 44 mm

Diámetro de la abertura: 35,5 mm

Altura: 14,50 mm

Cristal: Cristal de zafiro abombado con tratamiento antirreflectante en ambas caras

Fondo: Cristal de zafiro transparente

Estanqueidad: 10 ATM

Esfera: Esfera rayos de sol plateada con contadores negros

Índices: Rodiados, facetados y recubiertos de Super-LumiNova®

Agujas: Rodiadas, facetadas y recubiertas de Super-LumiNova®

**CORREA Y HEBILLA**

Caucho negro

Doble cierre desplegable de titanio