**Zenith DEFY EL PRIMERO 21 Brushed Titanium с закрытым корпусом**

**Сияющая изысканность**

В **качестве стильного отклонения от скелетонированного циферблата, используемого в модельном ряде DEFY EL PRIMERO 21, ZENITH выпускает версию закрытого циферблата с гильоше «Солнечные лучи» в серебристых тонах** **в комбинации с корпусом и браслетом, выполненным из титана с крацеванием.**

Очередной ход мастера: в 2017 году марка Zenith ошеломила мир грандиозной премьерой, представив новые часы Zenith DEFY EL PRIMERO 21. Хронометрическое переосмысление точности и надежности, модель DEFY EL PRIMERO 21 воплощает собой тот дух инноваций, которым движима марка Zenith на протяжении последних 150 лет.

Выпущенный в 1969 году калибр El Primero является первым полностью интегрированным автоматическим механизмом с колонным колесом, обеспечивающим точность до 1/10 доли секунды. Олицетворяя стремление к совершенству и подтверждая способность создавать шедевры часового искусства, эта инновационная модель стала новой вехой в истории часового искусства, достижением, не имеющим аналогов до сегодняшнего дня. Полстолетия спустя Zenith вновь бросает вызов и выходит за рамки возможного, открывая нам мир безупречной точности измерения – до 1/100 доли секунды. Перерождение легенды, Zenith DEFY EL PRIMERO 21 является ярким символом XXI века и новой истории для марки, отмеченной поистине уникальной путеводной звездой.

**В погоне за совершенством Zenith не знает границ**

Модель Zenith DEFY EL PRIMERO 21 представляет собой квантовый скачок как в **производительности, так и механическом дизайне**. Это соревнование с самим собой. Усовершенствованный механизм этих выдающихся часов имеет частоту 360 000 полуколебаний в час (50 Гц) – это в десять раз выше, чем у ее легендарного предшественника, что делает возможным измерение времени с точностью до 1/100 доли секунды. Элегантный дизайн циферблата усиливает эффект невероятной частоты колебаний: внутренний безель имеет градуированную от 1 до 100 шкалу, по которой с молниеносной скоростью совершает свой оборот секундная стрелка, отсчитывающая сотую долю секунды, создавая таким образом захватывающий визуальный эффект и сюрреалистичное ощущение путешествия во времени. Вторя тенденциям современной инженерной разработки и обеспечивая оптимальную производительность, данное часовое усложнение становится возможным благодаря использованию меньшего количества деталей, минимизации кропотливой сборки и регулировки. Сертифицированный TIME LAB хронометр DEFY EL PRIMERO 21 отличается не только значительно улучшенной производительностью и механической структурой, но и своим

дизайном, почерпнувшем вдохновение в строгой эстетике его предшественника 1969 года выпуска.

**Изысканный закрытый серебристый циферблат**

В качестве стильного отклонения от скелетонированного циферблата модель **DEFY EL PRIMERO 21** получила неподвластный времени, элегантный и изысканный закрытый циферблат в серебристых тонах, олицетворяющий основные отличительные характеристики легендарного оригинала в современном исполнении: непрерывно *-*движущаяся секундная стрелка с противовесом в форме звезды, широкие стрелки прямоугольной формы с люминесцентным покрытием и фацетированные часовые отметки дополняют друг друга в потрясающей картине футуристического великолепия. На циферблате находятся отполированные отметки и стрелки с родиевым напылением, указатель запаса хода хронографа на отметке «12 часов», центральная часовая и минутная стрелки, малая секундная стрелка на отметке «9 часов», черный 60-секундный счетчик на отметке «6 часов» и черный 30-минутный счетчик на отметке «3 часа». Модель **DEFY EL PRIMERO 21** с закрытым циферблатом, для которой в качестве основы был взят классический стиль, с 44 мм корпусом из титана 5 класса в сочетании с роскошным браслетом, выполненным из титана с крацеванием, представляет собой переход на качественно новый уровень. Задняя крышка, выполненная из прозрачного сапфирового стекла, позволяет увидеть внутреннюю конструкцию этих уникальных часов. Обладая внушительным запасом хода до 50 часов и водонепроницаемостью на глубине до 100 метров, модель **DEFY EL PRIMERO 21 Brushed Titanium с закрытым циферблатом** станет отличным аксессуаром для людей, которые ценят прочность, легкость и высокоэффективную элегантность.

**DEFY EL PRIMERO 21 BRUSHED TITANIUM**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Артикул: 95.9001.9004/01.M9000

**ОСОБЕННОСТИ**

Новый механизм хронографа с точностью до 1/100 доли секунды

Уникальная высокодинамичная стрелка, совершающая   
оборот за одну секунду

1 анкерный спуск для механизма часов   
(36 000 полуколебаний/час – 5 Гц) ;

1 анкерный спуск для механизма хронографа   
(360 000 полуколебаний/час – 50 Гц)

Сертифицированный TIME LAB хронометр

**МЕХАНИЗМ**

El Primero 9004, автоматический подзавод

Калибр: 14¼``` (Диаметр: 32,80 мм)

Толщина: 7,9 мм

Количество деталей: 293

Количество камней: 53

Частота 36 000 полуколебаний в час (5 Гц)

Запас хода: около 50 часов

Специальный ротор автоподзавода с круговым гильоше,   
сатинированием и крацеванием

**ФУНКЦИИ**

Функции хронографа с точностью до 1/100 секунды

Указатель запаса хода хронографа на отметке «12 часов»

Центральные часовая и минутная стрелки

Малая секундная стрелка на отметке «9 часов»

- Центральная стрелка хронографа

- 30-минутный счетчик на отметке «3 часа»

- 60-секундный счетчик на отметке «6 часов»

**КОРПУС, ЦИФЕРБЛАТ И СТРЕЛКИ**

Корпус из титана с крацеванием

Диаметр: 44 мм

Диаметр циферблата: 35,5 мм

Толщина: 14,50 мм

Стекло: Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним   
антибликовым покрытием

Задняя крышка: Прозрачное сапфировое стекло

Водонепроницаемость: 100 ATM

Циферблат: Циферблат серебряного цвета с гильоше   
«Солнечные лучи» и счетчиками черного цвета

Часовые отметки: С родиевым напылением, фацетированные   
и с люминесцентным покрытием Super-LumiNova®

Стрелки: С родиевым напылением, фацетированные и с   
люминесцентным покрытием Super-LumiNova®

**РЕМЕШОК И ЗАСТЕЖКА**

Титановый браслет

**DEFY EL PRIMERO 21 BRUSHED TITANIUM**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Артикул: 95.9001.9004/01.R782

**ОСОБЕННОСТИ**

Новый механизм хронографа с точностью до 1/100 доли секунды

Уникальная высокодинамичная стрелка, совершающая   
оборот за одну секунду

1 анкерный спуск для механизма часов   
(36 000 полуколебаний/час – 5 Гц) ;

1 анкерный спуск для механизма хронографа   
(360 000 полуколебаний/час – 50 Гц)

Сертифицированный TIME LAB хронометр

**МЕХАНИЗМ**

El Primero 9004, автоматический подзавод

Калибр: 14¼``` (Диаметр: 32,80 мм)

Толщина: 7,9 мм

Количество деталей: 293

Количество камней: 53

Частота 36 000 полуколебаний в час (5 Гц)

Запас хода: около 50 часов

Специальный ротор автоподзавода с круговым гильоше,   
сатинированием и крацеванием

**ФУНКЦИИ**

Функции хронографа с точностью до 1/100 секунды

Указатель запаса хода хронографа на отметке «12 часов»

Центральные часовая и минутная стрелки

Малая секундная стрелка на отметке «9 часов»

- Центральная стрелка хронографа

- 30-минутный счетчик на отметке «3 часа»

- 60-секундный счетчик на отметке «6 часов»

**КОРПУС, ЦИФЕРБЛАТ И СТРЕЛКИ**

Корпус из титана с крацеванием

Диаметр: 44 мм

Диаметр циферблата: 35,5 мм

Толщина: 14,50 мм

Стекло: Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним   
антибликовым покрытием

Задняя крышка: Прозрачное сапфировое стекло

Водонепроницаемость: 100 ATM

Циферблат: Циферблат серебряного цвета с гильоше   
«Солнечные лучи» и счетчиками черного цвета

Часовые отметки: С родиевым напылением, фацетированные  
 и с люминесцентным покрытием Super-LumiNova®

Стрелки: С родиевым напылением, фацетированные и с   
люминесцентным покрытием Super-LumiNova®

**РЕМЕШОК И ЗАСТЕЖКА**

Черный каучук

Двойная раскладывающаяся застежка из титана