**La Pilot Type 20 Extra Special 40 mm**

**adopte le bronze**

**En 2018, la marque à l’étoile donne une nouvelle dimension à sa collection emblématique inspirée par les légendaires montres de pilote Zenith du passé et lance une Pilot de 40 mm en bronze. Dotée de l’imposante couronne cannelée, des chiffres luminescents surdimensionnés et du moteur automatique maison de ses prédécesseurs, la nouveauté est merveilleusement mise en valeur par des cadrans mats, bleu ou noir, et des bracelets en nubuck gras, bleu coordonné ou vert kaki typiquement militaire, avec coutures contrastées.**

L’édition 2018 de la fameuse **Pilot Type 20 Extra Special 40 mm** de Zenith adopte le bronze et se donne ainsi des airs résolument vintage. Ce modèle offre à nouveau un mariage entre son boîtier doté d’un diamètre de 40 mm – taille raisonnable tout en assurant une présence imposante et des proportions idéales – et un choix de couleurs élégantes. Reprenant toutes les caractéristiques de l’époque des pionniers de l’aviation dans un format adapté à tous les poignets, la nouvelle **Pilot Type 20 Extra Special 40 mm** complète une gamme Zenith déjà emblématique et composée jusqu’ici de modèles de grande taille. Se prévalant d’une lignée résolument conquérante, ce modèle particulier aux dimensions « démocratisées » du XXIe siècle conserve les caractéristiques d’origine : mouvement maison, grosse couronne cannelée et grands chiffres arabes luminescents survolés par des aiguilles finement travaillées.

**Nature authentique**

Sans jamais perdre de vue son esprit aventurier, cette montre particulièrement élégante se prête à des variations vintage des plus stylées, consacrées par un look neo-retro tendance associant le bronze aux cadrans mats, noir ou bleu, et un choix de bracelets en nubuck gras, vert kaki ou bleu. Ces derniers intègrent une doublure en caoutchouc pour un maximum de confort et une boucle ardillon en titane. Une lisibilité optimale à toute heure du jour et de la nuit est assurée par une police de caractères de type pilote, composée de blocs de Super-LumiNova® blancs, et des aiguilles luminescentes blanches.

Au cœur de la **Pilot Type 20 Extra Special 40 mm** bat le calibre automatique Zenith Elite 679. Ce mouvement maison précis et fiable anime trois aiguilles centrales (heures, minutes, secondes) et assure une réserve de marche de 50 heures. Clin d’œil à l’histoire de la Maison, le fond en bronze massif du boîtier porte une représentation de l’avion piloté par le français Louis Blériot lors de sa traversée de la Manche en 1909, montre Zenith au poignet, un motif inspiré par le fuselage de son engin légendaire et le logo des instruments de vol Zenith.

Destinée à plaire aux amateurs des profondeurs comme à ceux des airs, la **Pilot Type 20 Extra Special 40 mm** en bronze est étanche à 100 mètres.

**PILOT TYPE 20 EXTRA SPECIAL**

**40 MM BRONZE**

**DÉTAILS TECHNIQUES**

Référence : 29.1940.679/21.C800

**KEY POINTS**

Boîtier en bronze

Inspiré des légendaires montres d’aviation Zenith

Chiffres arabes entièrement faits de SuperLuminova

**MOUVEMENT**

Elite 679, Automatique

Calibre : 11 ½``` (Diamètre : 25.60mm)

Épaisseur du mouvement : 3.85mm

Composants : 126

Rubis : 27

Fréquence : 28,800 alt/h (4Hz)

Réserve de marche : 50 heures min

Finitions : Masse oscillante avec motif “Côtes de Genève”

**FONCTIONS**

Heures et minutes au centre

Aiguille de seconde centrale

**BOÎTIER, CADRAN ET AIGUILLES**

Diamètre : 40mm

Opening diameter: 33.1mm

Épaisseur : 12.95mm

Verre : Verre saphir bombé traité antireflet sur ses deux faces

Fond : Fond de boîtier orné du logo des instruments d’aviation Zenith

Matériau : Bronze

Étanchéité : 10 ATM

Cadran : Noir mat

Index des heures : Chiffres arabes en SuperLuminova SLN C1

Aiguilles : Plaquées or, facettées et recouvertes de SuperLuminova SLN C1

**BRACELETS ET BOUCLES**

Bracelet :référence : 27.00.2018.800

Désignation : Cuir nubuck huileux vert avec doublure protectrice en caoutchouc

Boucle : référence : 27.95.0031.001

Désignation : Ardillon en titane

****

**PILOT TYPE 20 EXTRA SPECIAL**

**40 MM BRONZE**

**DÉTAILS TECHNIQUES**

Référence : 29.1940.679/57.C808

**KEY POINTS**

Boîtier en bronze

Inspiré des légendaires montres d’aviation Zenith

Chiffres arabes entièrement faits de SuperLuminova

**MOUVEMENT**

Elite 679, Automatique

Calibre : 11 ½``` (Diamètre : 25.60mm)

Épaisseur du mouvement : 3.85mm

Composants : 126

Rubis : 27

Fréquence : 28,800 alt/h (4Hz)

Réserve de marche : 50 heures min

Finitions : Masse oscillante avec motif “Côtes de Genève”

**FONCTIONS**

Heures et minutes au centre

Aiguille de seconde centrale

**BOÎTIER, CADRAN ET AIGUILLES**

Diamètre : 40mm

Opening diameter: 33.1mm

Épaisseur : 12.95mm

Verre : Verre saphir bombé traité antireflet sur ses deux faces

Fond : Fond de boîtier orné du logo des instruments d’aviation Zenith

Matériau : Bronze

Étanchéité : 10 ATM

Cadran : Bleu mat

Index des heures : Chiffres arabes en SuperLuminova SLN C1

Aiguilles : Plaquées or, facettées et recouvertes de SuperLuminova SLN C1

**BRACELETS ET BOUCLES**

Bracelet :référence : 27.00.2018.808

Désignation : Cuir nubuck huileux bleu avec doublure protectrice en caoutchouc

Boucle : référence : 27.95.0031.001

Désignation : Ardillon en titane