**Pilot Type 20 Extra Special 40 mm**

**Viva il bronzo!**

**Traendo ispirazione dai leggendari orologi da aviazione Zenith di un tempo, nel 2018 il brand della stella aggiunge una nuova dimensione alla sua collezione Pilot con una cassa da 40 mm in luccicante bronzo. L'ultimo nato della linea, che esibisce l'ampia corona zigrinata, i numeri luminescenti di grandi dimensioni e il 'motore' di Manifattura automatico dei suoi predecessori, è valorizzato dal quadrante blu opaco o nero con cinturino abbinato in nabuk oleato blu o verde kaki militare con cucitura a contrasto.**

Nel 2018, il famoso **Pilot Type 20 Extra Special 40 mm** di Zenith si declina in bronzo– uno stile vintage che ancora una volta coniuga una presenza imponente, maneggevolezza (40 mm) e proporzioni ideali con una serie di eleganti tonalità. Questa nuova declinazione del **Pilot Type 20 Extra Special 40 mm**, che esibisce tutte le caratteristiche ereditate dai tempi eroici dell'aviazione, viene ad arricchire una iconica gamma Zenith, fino ad oggi costituita da soli orologi di grandi dimensioni. Questo inconfondibile modello, che discende da una stirpe di conquistatori, esibisce dimensioni più 'democratiche', da XXI secolo, ma conserva le stesse caratteristiche dell'originale: movimento di Manifattura, ampia corona zigrinata e grandi numeri arabi luminescenti su cui scorrono lancette finemente lavorate.

**Una natura autentica**

Senza mai perdere di vista lo spirito di avventura, che ne ha plasmato la leggenda, questo orologio raffinato e inconfondibile si presta alle più eleganti variazioni vintage e completa il suo look in bronzo neo-retro con un quadrante nero o blu con finitura opaca e cinturino in nabuk oleato verde kaki o blu. Entrambi sono dotati di fodera di protezione in caucciù, per un comfort ottimale, e di fibbia ad ardiglione in titanio. La leggibilità è ottimale grazie a indici in Super-LumiNova® bianco e a lancette sfaccettate luminescenti bianche, di chiara ispirazione aeronautica, per garantire una visibilità perfetta anche nello ore più buie.

Il cuore del **Pilot Type 20 Extra Special 40 mm** è il calibro automatico Zenith Elite 679. Questo movimento di Manifattura, affidabile e preciso, è dotato di lancette di ore, minuti e secondi centrali e offre una riserva di carica di 50 ore. A ricordo della storia della Maison, il fondello solido in bronzo raffigura l'aereo pilotato da Louis Blériot nel momento in cui attraversa la Manica nel 1909 con un orologio ZENITH al polso, il logo ZENITH Flying Instruments e un motivo ispirato alla fusoliera dell'aereo del leggendario pilota francese.

Il **Pilot Type 20 Extra Special 40 mm** in bronzo, impermeabile fino a 100 m, è destinato a conquistare tutti coloro che amano sia il cielo che le profondità.

**PILOT TYPE 20 EXTRA SPECIAL**

**40 MM BRONZE**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Referenza: 29.1940.679/21.C800

**PUNTI PRINCIPALI**

Nuova cassa in bronzo

Ispirato ai leggendari orologi d'aviazione Zenith

Numeri arabi interamente realizzati in Super-LumiNova®

**MOVIMENTO**

Elite 679, Automatico

Calibro: 11 ½‘‘‘ (Diametro: 25.60 mm)

Spessore del movimento: 3,85 mm

Componenti: 126

Rubini: 27

Frequenza: 28.800 alt/ora (4Hz)

Riserva di carica: min. 50 ore

Finiture: Massa oscillante con motivo “Côtes de Genève”

**FUNZIONI**

Ore e minuti al centro

Lancetta dei secondi al centro

**CASSA, QUADRANTE E LANCETTE**

Diametro: 40 mm

Apertura diametro: 33,1 mm

Spessore: 12,95 mm

Vetro: vetro zaffiro bombato con trattamento antiriflesso sui due lati

Fondello: fondello in titanio inciso con il logo ZENITH Flying Instruments

Materiale: bronzo

Impermeabilità: 10 ATM

Quadrante: nero opaco

Indici delle ore: numeri arabi in Super-LumiNova® SLN C1 [Indici delle ore]

Lancette: placcate oro, sfaccettate e rivestite di Super-LumiNova® SLN C1 [Lancette]

**CINTURINI E FIBBIE**

Cinturino: referenza: 27.00.2018.800

Designazione: cinturino in nabuk oleato verde con fodera di protezione in caucciù

Fibbia: referenza: 27.95.0031.001

Designazione: fibbia ad ardiglione in titanio

**PILOT TYPE 20 EXTRA SPECIAL**

**40 MM BRONZE**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Referenza: 29.1940.679/57.C808

**PUNTI PRINCIPALI**

Nuova cassa in bronzo

Ispirato ai leggendari orologi d'aviazione Zenith

Numeri arabi interamente realizzati in Super-LumiNova®

**MOVIMENTO**

Elite 679, automatico

Calibro: 11 ½‘‘‘ (Diametro: 25.60 mm)

Spessore del movimento: 3,85 mm

Componenti: 126

Rubini: 27

Frequenza: 28.800 alt/ora (4Hz)

Riserva di carica: min. 50 ore

Finiture: massa oscillante con motivo “Côtes de Genève”

**FUNZIONI**

Ore e minuti al centro

Lancetta dei secondi al centro

**CASSA, QUADRANTE E LANCETTE**

Diametro: 40 mm

Apertura diametro: 33,1 mm

Spessore: 12,95 mm

Vetro: vetro zaffiro bombato con trattamento antiriflesso sui due lati

Fondello: fondello in titanio inciso con il logo ZENITH Flying Instruments

Materiale: bronzo

Impermeabilità: 10 ATM

Quadrante: blu opaco

Indici delle ore: numeri arabi in Super-LumiNova® SLN C1 [Indici delle ore]

Lancette: placcate oro, sfaccettate e rivestite di Super-LumiNova® SLN C1 [Lancette]

**CINTURINI E FIBBIE**

Cinturino: Referenza: 27.00.2018.808

Designazione: cinturino in nabuk oleato blu con fodera di protezione in caucciù

Fibbia: referenza: 27.95.0031.001

Designazione: fibbia ad ardiglione in titanio