**DEFY CLASSIC**

**Boas-vindas aos novos lançamentos em todas as lojas**

**Após o lançamento bem-sucedido na Baselworld 2018, a coleção DEFY CLASSIC – o acessório definitivo para homens e mulheres que gosta de elegância casual, formal ou esportiva combinada com alto desempenho – agora está disponível em uma boutique próxima a você!**

Um portal para universo DEFY futurístico e sofisticado, o novo DEFY CLASSIC, que eleva a elegância urbana casual a um nível totalmente novo, foi lançado recentemente nas lojas ZENITH de todo o mundo. Equipado com uma pulseira em metal composta de links maleáveis, uma pulseira em borracha revestida com couro de crocodilo, que oferece o melhor dos dois mundos, ou uma versão em borracha confortável para todas as ocasiões, o arrojado DEFY CLASSIC é adequado para qualquer situação que um estilo de vida contemporâneo e ativo pode trazer.

Desenvolvido para pessoas urbanas com consciência de estilo, o carismático DEFY CLASSIC com sua caixa em titânio ultraleve com 41 mm de altura e um mostrador aberto que oferece visualizações fascinantes do preciso e confiável calibre base Elite 670 automático da Manufatura ZENITH. Enegrecido, estruturado e coberto por um disco de data lido em uma janela branca na posição às 6 horas, o movimento oscila a 4 Hz e oferece ao seu proprietário mais de 50 horas de autonomia. Em uma reverência às lendárias origens da coleção, o anel de minutos em azul marinho tem exatamente a mesma escala de cor que possuía seu ilustre antecessor, o 1969 El Primero. Enquanto isso, as pessoas com um gosto mais apurado, os mostradores mais atemporais serão usados pela elegância subestimada da versão com mostrador fechado. O DEFY CLASSIC combina de forma inteligente o chique casual com o refinamento técnico e o desempenho totalmente confiável.

**ZENITH: O futuro da relojoaria suíça**

Desde 1865, a Zenith tem sido orientada pela autenticidade, desafio e paixão por ultrapassar os limites da excelência, precisão e inovação. Logo após sua fundação em Le Locle, pelo visionário fabricante de relógios Georges Favre-Jacot, a Zenith foi reconhecida pela precisão de seus cronômetros com os quais ganhou 2.333 prêmios de cronometria em pouco mais de um século e meio de existência: um recorde absoluto. Conhecida por seu lendário calibre 1969 El Primero que permite medições precisas de curto tempo até próximo de 1/10º de segundo, a fábrica desenvolveu mais de 600 variações de movimento. Hoje, a Zenith oferece perspectivas novas e fascinantes da medição de tempo, incluindo a contagem de 1/100º de segundo com o Defy El Primero 21 e toda uma nova dimensão em precisão mecânica com o relógio mais preciso do mundo: Defy Lab do século XXI. Incentivada por laços recentemente reforçados com uma tradição orgulhosa do pensamento dinâmico e de vanguarda, a Zenith está escrevendo seu futuro… e o futuro da relojoaria suíça.



**DEFY CLASSIC**

**DETALHES TÉCNICOS**

Referência: 95.9000.670/78.M9000

**PRINCIPAIS DESTAQUES**

Novo movimento Elite esqueletizado

Nova caixa de titânio escovado de 41 mm

Alavanca e roda de escape em silício

**MOVIMENTO**

Elite 670 SK, Automático

Calibre: 11 ½" (Diâmetro: 25,60 mm)

Espessura do movimento: 3,88 mm

Componentes: 187

Joias: 27

Frequência: 28.800 VpH (4Hz)

Reserva de marcha: mín. 48 horas

Acabamento: Massa oscilante especial com acabamento acetinado escovado

**FUNÇÕES**

Horas e minutos no centro

Ponteiro central de segundos

Indicador de data na posição de 6 horas

**CAIXA, MOSTRADOR E PONTEIROS**

Diâmetro: 41 mm

Diâmetro da abertura: 32,5 mm

Espessura: 10,75 mm

Cristal: domo de cristal de safira com tratamento antirreflexo em ambos os lados

Fundo da caixa: Cristal transparente de safira

Material: Titânio escovado

Resistência à água: 10 ATM

Mostrador: Aberto

Índices das horas: Banhado a ródio, facetado e revestido com Super-LumiNova® SLN C1

Ponteiros: Banhado a ródio, facetado e revestido com Super-LumiNova® SLN C1

**PULSEIRA E FECHO**

Bracelete: Referência: 27.95.9000.670

Denominação: Bracelete de titânio



**DEFY CLASSIC**

**DETALHES TÉCNICOS**

Referência: 95.9000.670/78.R584

**PRINCIPAIS DESTAQUES**

Novo movimento Elite esqueletizado

Nova caixa de titânio escovado de 41 mm

Alavanca e roda de escape em silício

**MOVIMENTO**

Elite 670 SK, Automático

Calibre: 11 ½" (Diâmetro: 25,60 mm)

Espessura do movimento: 3,88 mm

Componentes: 187

Joias: 27

Frequência: 28.800 VpH (4Hz)

Reserva de marcha: mín. 48 horas

Acabamento: Massa oscilante especial com acabamento acetinado escovado

**FUNÇÕES**

Horas e minutos no centro

Ponteiro central de segundos

Indicador de data na posição de 6 horas

**CAIXA, MOSTRADOR E PONTEIROS**

Diâmetro: 41 mm

Diâmetro da abertura: 32,5 mm

Espessura: 10,75 mm

Cristal: domo de cristal de safira com tratamento antirreflexo em ambos os lados

Fundo da caixa: Cristal transparente de safira

Material: Titânio escovado

Resistência à água: 10 ATM

Mostrador: Aberto

Índices das horas: Banhado a ródio, facetado e revestido com Super-LumiNova® SLN C1

Ponteiros: Banhado a ródio, facetado e revestido com Super-LumiNova® SLN C1

**PULSEIRA E FECHO**

Pulseira: Referência: 27.00.2218.584

Denominação: Borracha preta com revestimento em couro azul de jacaré

Fecho: Referência: 27.95.0018.930

Denominação: Fecho de dobra dupla de titânio



**DEFY CLASSIC**

**DETALHES TÉCNICOS**

Referência: 95.9000.670/78.R782

**PRINCIPAIS DESTAQUES**

Novo movimento Elite esqueletizado

Nova caixa de titânio escovado de 41 mm

Alavanca e roda de escape em silício

**MOVIMENTO**

Elite 670 SK, Automático

Calibre: 11 ½" (Diâmetro: 25,60 mm)

Espessura do movimento: 3,88 mm

Componentes: 187

Joias: 27

Frequência: 28.800 VpH (4Hz)

Reserva de marcha: mín. 48 horas

Acabamento: Massa oscilante especial com acabamento acetinado escovado

**FUNÇÕES**

Horas e minutos no centro

Ponteiro central de segundos

Indicador de data na posição de 6 horas

**CAIXA, MOSTRADOR E PONTEIROS**

Diâmetro: 41 mm

Diâmetro da abertura: 32,5 mm

Espessura: 10,75 mm

Cristal: domo de cristal de safira com tratamento antirreflexo em ambos os lados

Fundo da caixa: Cristal transparente de safira

Material: Titânio escovado

Resistência à água: 10 ATM

Mostrador: Aberto

Índices das horas: Banhado a ródio, facetado e revestido com Super-LumiNova® SLN C

Ponteiros: Banhado a ródio, facetado e revestido com Super-LumiNova® SLN C1

**PULSEIRA E FECHO**

Pulseira: Referência: 27.00.2218.782

Denominação: Borracha preta

Fecho: Referência: 27.95.0018.930

Denominação: Fecho de dobra dupla de titânio

****

**DEFY CLASSIC**

**DETALHES TÉCNICOS**

Referência: 95.9000.670/51.M9000

**PRINCIPAIS DESTAQUES**

Novo movimento Elite esqueletizado

Nova caixa de titânio escovado de 41 mm

Alavanca e roda de escape em silício

**MOVIMENTO**

Elite 670 SK, Automático

Calibre: 11 ½" (Diâmetro: 25,60 mm)

Espessura do movimento: 3,88 mm

Componentes: 187

Joias: 27

Frequência: 28.800 VpH (4Hz)

Reserva de marcha: mín. 48 horas

Acabamento: Massa oscilante especial com acabamento acetinado escovado

**FUNÇÕES**

Horas e minutos no centro

Ponteiro central de segundos

Indicador de data na posição de 3 horas

**CAIXA, MOSTRADOR E PONTEIROS**

Diâmetro: 41 mm

Diâmetro da abertura: 32,5 mm

Espessura: 10,75 mm

Cristal: domo de cristal de safira com tratamento antirreflexo em ambos os lados

Fundo da caixa: Cristal transparente de safira

Material: Titânio escovado

Resistência à água: 10 ATM

Mostrador: Padrão de raios de sol azulados

Índices das horas: Banhado a ródio, facetado e revestido com Super-LumiNova® SLN C1

Ponteiros: Banhado a ródio, facetado e dourados, revestido com Super-LumiNova® SLN C1

**PULSEIRA E FECHO**

Bracelete: Referência: 27.95.9000.670

Denominação: Bracelete de titânio



**DEFY CLASSIC**

**DETALHES TÉCNICOS**

Referência: 95.9000.670/51.R584

**PRINCIPAIS DESTAQUES**

Novo movimento Elite esqueletizado

Nova caixa de titânio escovado de 41 mm

Alavanca e roda de escape em silício

**MOVIMENTO**

Elite 670 SK, Automático

Calibre: 11 ½" (Diâmetro: 25,60 mm)

Espessura do movimento: 3,88 mm

Componentes: 187

Joias: 27

Frequência: 28.800 VpH (4Hz)

Reserva de marcha: mín. 48 horas

Acabamento: Massa oscilante especial com acabamento acetinado escovado

**FUNÇÕES**

Horas e minutos no centro

Ponteiro central de segundos

Indicador de data na posição de 3 horas

**CAIXA, MOSTRADOR E PONTEIROS**

Diâmetro: 41 mm

Diâmetro da abertura: 32,5 mm

Espessura: 10,75 mm

Cristal: domo de cristal de safira com tratamento antirreflexo em ambos os lados

Fundo da caixa: Cristal transparente de safira

Material: Titânio escovado

Resistência à água: 10 ATM

Mostrador: Padrão de raios de sol azulados

Índices das horas: Banhado a ródio, facetado e revestido com Super-LumiNova® SLN C1

Ponteiros: Banhado a ródio, facetado e dourados, revestido com Super-LumiNova® SLN C1

**PULSEIRA E FECHO**

Pulseira: Referência: 27.00.2218.584

Denominação: Borracha preta com revestimento em couro azul de jacaré

Fecho: Referência: 27.95.0018.930

Denominação: Fecho de dobra dupla de titânio

**DEFY CLASSIC**

**DETALHES TÉCNICOS**

Referência: 95.9000.670/51.R790

**PRINCIPAIS DESTAQUES**

Novo movimento Elite esqueletizado

Nova caixa de titânio escovado de 41 mm

Alavanca e roda de escape em silício

**MOVIMENTO**

Elite 670 SK, Automático

Calibre: 11 ½" (Diâmetro: 25,60 mm)

Espessura do movimento: 3,88 mm

Componentes: 187

Joias: 27

Frequência: 28.800 VpH (4Hz)

Reserva de marcha: mín. 48 horas

Acabamento: Massa oscilante especial com acabamento acetinado escovado

**FUNÇÕES**

Horas e minutos no centro

Ponteiro central de segundos

Indicador de data na posição de 3 horas

**CAIXA, MOSTRADOR E PONTEIROS**

Diâmetro: 41 mm

Diâmetro da abertura: 32,5 mm

Espessura: 10,75 mm

Cristal: domo de cristal de safira com tratamento antirreflexo em ambos os lados

Fundo da caixa: Cristal transparente de safira

Material: Titânio escovado

Resistência à água: 10 ATM

Mostrador: Padrão de raios de sol azulados

Índices das horas: Banhado a ródio, facetado e revestido com Super-LumiNova® SLN C1

Ponteiros: Banhado a ródio, facetado e dourados, revestido com Super-LumiNova® SLN C1

**PULSEIRA E FECHO**

Pulseira: Referência: 27.00.2218.790

Denominação: Borracha azul

Fecho: Referência: 27.95.0018.930

Denominação: Fecho de dobra dupla de titânio