**EL PRIMERO A386 REVIVAL**

**Un trio iconico – edizione anniversario**

**A coronamento dei festeggiamenti in onore dei 50 anni del leggendario cronografo ad alta frequenza El Primero del 1969, Zenith presenta una trilogia "revival" in oro massiccio.** È di questo metallo prezioso che si veste la cassa di 38 mm di questa icona dell'orologeria, che celebra m**ezzo secolo di avanguardia e precisione.** In occasione dell'anniversario, **i tre modelli unisex in oro bianco, rosa o giallo sono realizzati in un'edizione limitata di 50 esemplari con una garanzia di 50 anni.**

Dal 1969, El Primero scrive la storia epica di Zenith. Per il suo cinquantesimo anniversario, **il cronografo automatico più preciso al mondo** sfoggia le sue peculiarità illuminato dalla brillantezza **dell'oro bianco, rosa o giallo. La sua meccanica rivoluzionaria, in grado di misurare i decimi di secondo, e i suoi tre contatori emblematici lo hanno trasformato in una leggenda.** Una frequenza di 36.000 alternanze l'ora, una costruzione integrata con ruota a colonne, un rotore centrale montato su cuscinetti a sfera e oltre 50 ore di autonomia (una vera impresa ad una simile frequenza) contraddistinguono da mezzo secolo le creazioni El Primero. In segno di tributo, Zenith presenta **tre riedizioni in 50 pezzi del primo modello originale del 1969**, corredate da una garanzia di 50 anni che assicura un futuro radioso e un valore storico a questa serie anniversario.

**Una leggenda vivente**

A parte i metalli preziosi, **quest’edizione anniversario riproduce fedelmente le caratteristiche iniziali del primo cronografo El Primero del 1969:** cassa di 38 mm di diametro, vetro bombato, contatori tricolore, scala tachimetrica, nonché la forma delle lancette e degli indici. Anche le anse e i pulsanti a fungo sono identici all'originale, grazie al processo di "reverse engineering" adottato. Nel progettare questa serie vintage, ogni componente del cronografo originale El Primero è stato digitalizzato per garantire una riproduzione accurata delle sue proprietà. Le uniche eccezioni sono il fondello inizialmente pieno che ora consente di ammirare il movimento e il logo aggiornato che decora la corona. **Il "motore" di questo modello è l'attuale versione del calibro automatico El Primero** con le funzioni di ore, minuti, piccoli secondi, cronografo, tachimetro e data; quest'ultima si trova tra le ore 4 e 5 sul quadrante laccato bianco. Ulteriori riferimenti al passato sono il cinturino in pelle marrone o nera a seconda del modello - qui interpretato in pelle di alligatore foderata di caucciù - corredato da una fibbia dello stesso oro della cassa e la confezione dell'orologio, contenente un astuccio da viaggio rosso vivo, come quello del 1969, e un panno in microfibra che presenta da un lato un disegno del movimento cronografico El Primero e dall'altro l'immagine del manuale d'istruzioni originale.

**ZENITH: il futuro dell'orologeria svizzera**

Fin dal 1865, Zenith è stata guidata da autenticità, intraprendenza e passione nella ridefinizione dei confini di eccellenza, precisione e innovazione. Poco dopo la sua fondazione a Le Locle da parte del visionario orologiaio Georges Favre-Jacot, Zenith si è distinta per la precisione dei suoi cronometri, per i quali si è aggiudicata 2.333 premi di cronometria in poco più di un secolo e mezzo di esistenza: un record assoluto. Nota per il leggendario calibro El Primero del 1969, che garantisce una misura dei tempi brevi precisa al 1/10 di secondo, la Manifattura ha sviluppato da allora oltre 600 varianti di movimenti. Oggi, Zenith offre nuove e affascinanti possibilità per la misurazione del tempo, come il cronometraggio al 1/100 di secondo di Defy El Primero 21. Stimolata dai legami oggi ancora più stretti con una gloriosa tradizione di pensiero dinamico e all'avanguardia, Zenith scrive il suo futuro… e il futuro dell'orologeria svizzera.

**PRESS ROOM**

For additional pictures please access the below link

[**http://pressroom.zenith-watches.com/login/?redirect\_to=%2F&reauth=1**](http://pressroom.zenith-watches.com/login/?redirect_to=%2F&reauth=1)

**EL PRIMERO A386 REVIVAL**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Referenza: 65.A386.400.69.C815

**PUNTI CHIAVE**

**Riedizione del primissimo modello El Primero del 1969**

Riedizione originale della cassa di 38 mm di diametro

Cronografo automatico El Primero con ruota a colonne

**Versione in oro bianco: edizione limitata di 50 esemplari**

50 anni di garanzia

**MOVIMENTO**

El Primero 400, Automatico

Calibro: 13 ¼ ``` (Diametro: 30 mm)

Spessore del movimento: 6,6 mm

Componenti: 278

Rubini: 31

Frequenza: 36.000 alt/ora (5 Hz)

Riserva di carica: min. 50 ore

Finiture: massa oscillante con motivo "Côtes de Genève".

**FUNZIONI**

Ore e minuti al centro

Piccoli secondi a ore 9

Cronografo:

- Lancetta del cronografo al centro

- Contatore delle 12 ore a ore 6

- Contatore dei 30 minuti a ore 3

Scala tachimetrica

Data a ore 4:30

**CASSA, QUADRANTE E LANCETTE**

Diametro: 38 mm

Apertura diametro: 33,05 mm

Spessore: 12,60 mm

Vetro: vetro zaffiro bombato con trattamento antiriflesso sui due lati

Fondello: vetro zaffiro trasparente

Materiale: oro bianco

Impermeabilità: 10 ATM

Quadrante: quadrante laccato bianco con tre contatori di diverso colore

Indici delle ore: rodiati, sfaccettati e rivestiti di Super-LumiNova® SLN C3

Lancette: rodiate, sfaccettate e rivestite di Super-LumiNova® SLN C3

**CINTURINO E FIBBIA**

Cinturino in alligatore nero con fodera di protezione in caucciù

Fibbia ad ardiglione in oro bianco **EL PRIMERO A386 REVIVAL**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Referenza: 18.A386.400/69.C807

**PUNTI CHIAVE**

**Riedizione del primissimo modello El Primero del 1969**

Riedizione originale della cassa di 38 mm di diametro

Cronografo automatico El Primero con ruota a colonne

**Versione in oro rosa: edizione limitata di 50 esemplari**

50 anni di garanzia

**MOVIMENTO**

El Primero 400, Automatico

Calibro: 13 ¼ ``` (Diametro: 30 mm)

Spessore del movimento: 6,6 mm

Componenti: 278

Rubini: 31

Frequenza: 36.000 alt/ora (5 Hz)

Riserva di carica: min. 50 ore

Finiture: massa oscillante con motivo "Côtes de Genève".

**FUNZIONI**

Ore e minuti al centro

Piccoli secondi a ore 9

Cronografo:

- Lancetta del cronografo al centro

- Contatore delle 12 ore a ore 6

- Contatore dei 30 minuti a ore 3

Scala tachimetrica

Data a ore 4:30

**CASSA, QUADRANTE E LANCETTE**

Diametro: 38 mm

Apertura diametro: 33,05 mm

Spessore: 12,60 mm

Vetro: vetro zaffiro bombato con trattamento antiriflesso sui due lati

Fondello: vetro zaffiro trasparente

Materiale: oro rosa

Impermeabilità: 10 ATM

Quadrante: quadrante laccato bianco con tre contatori di diverso colore

Indici delle ore: placcati oro, sfaccettati e rivestiti di Super-LumiNova SLN C3

Lancette: placcate oro, sfaccettate e rivestite di Super-LumiNova SLN C3

**CINTURINO E FIBBIA**

Cinturino in alligatore marrone con fodera di protezione in caucciù

Fibbia ad ardiglione in oro rosa

**EL PRIMERO A386 REVIVAL**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Referenza: 30.A386.400/69.C807

**PUNTI CHIAVE**

**Riedizione del primissimo modello El Primero del 1969**

Riedizione originale della cassa di 38 mm di diametro

Cronografo automatico El Primero con ruota a colonne

**Versione in oro giallo: edizione limitata di 50 esemplari**

50 anni di garanzia

**MOVIMENTO**

El Primero 400, Automatico

Calibro: 13 ¼ ``` (Diametro: 30 mm)

Spessore del movimento: 6,6 mm

Componenti: 278

Rubini: 31

Frequenza: 36.000 alt/ora (5 Hz)

Riserva di carica: min. 50 ore

Finiture: massa oscillante con motivo "Côtes de Genève".

**FUNZIONI**

Ore e minuti al centro

Piccoli secondi a ore 9

Cronografo:

- Lancetta del cronografo al centro

- Contatore delle 12 ore a ore 6

- Contatore dei 30 minuti a ore 3

Scala tachimetrica

Data a ore 4:30

**CASSA, QUADRANTE E LANCETTE**

Diametro: 38 mm

Apertura diametro: 33,05 mm

Spessore: 12,60 mm

Vetro: vetro zaffiro bombato con trattamento antiriflesso sui due lati

Fondello: vetro zaffiro trasparente

Materiale: oro giallo

Impermeabilità: 10 ATM

Quadrante: quadrante laccato bianco con tre contatori di diverso colore

Indici delle ore: placcati oro, sfaccettati e rivestiti di Super-LumiNova SLN C3

Lancette: placcate oro, sfaccettate e rivestite di Super-LumiNova SLN C3

**CINTURINO E FIBBIA**

Cinturino in alligatore marrone con fodera di protezione in caucciù

Fibbia ad ardiglione in oro giallo