**L’ALTA OROLOGERIA RAGGIUNGE NUOVE VETTE DI ECCELLENZA**

**CON IL DEFY EXTREME DOUBLE TOURBILLON**

**Ancora una volta ZENITH afferma la propria posizione di “Master of Chronographs”, integrando alla linea DEFY Extreme il suo movimento cronografico più complesso e d’avanguardia, dotato di due tourbillon indipendenti. Per la prima volta, questo eccezionale movimento cronografico ad alta frequenza, con precisione di lettura al 1/100 di secondo, si unirà alla collezione principale DEFY Extreme con due referenze prodotte in serie.**

Il **DEFY Extreme Double Tourbillon** rappresenta l’apice dell’alta orologeria innovativa rispecchiando completamente lo stile Zenith. Non si tratta di una complicazione fine a se stessa, ma di un vero e proprio progresso per i cronografi ad alta precisione, il risultato di oltre 50 anni di innovazioni e perfezionamenti del cronografo automatico ad alta frequenza, un percorso iniziato con El Primero. Realizzato in modo inedito, questo movimento cronografico è dotato di due tourbillon indipendenti che effettuano rotazioni complete in 60 secondi per l’orologio e in 5 secondi per il cronografo, il che lo rende uno dei tourbillon più veloci mai realizzati, nonché l’unico cronografo con precisione di lettura al 1/100 di secondo e un’incredibile oscillazione di 360.000 A/ora.

Pensata per garantire resistenza e robustezza e per ospitare questo movimento così complesso, la cassa angolare e robusta del DEFY Extreme Double Tourbillon misura 45 mm ed è disponibile in due versioni. La prima è realizzata interamente in titanio con un mix di superfici satinate, lucide e opache, incluso il bracciale, mentre la seconda è in fibra di carbonio con proteggi pulsanti e lunetta dodecagonale in oro rosa opaco sabbiato e un cinturino in caucciù nero testurizzato. Il quadrante aperto, con contatori cronografici applicati ed elementi in vetro zaffiro trasparente colorato, consente di osservare in modo chiaro il movimento innovativo e i due meccanismi del tourbillon con gabbie a forma di stella.

Le eccezionali prestazioni del movimento e la sua architettura ultramoderna non sono gli unici artefici della sua originalità. La decorazione del movimento richiama lo stile emblematico adottato da ZENITH per le sue recenti creazioni orologiere: un look moderno e ricco di contrasti che ne sottolinea la natura futuristica. Per cominciare, i ponti satinati e a base aperta sono rivestiti con uno strato di PVD nero. I bordi riportano dettagli in oro rosa che mettono in evidenza le forme geometriche dei ponti creando un vero e proprio distacco dalle tecniche di decorazione dell’orologeria tradizionale.

Il DEFY Extreme Double Tourbillon sarà disponibile presso le boutique Zenith fisiche e online e presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.

**ZENITH: È TEMPO DI PUNTARE ALLE STELLE.**

ZENITH nasce per ispirare ogni individuo a seguire i propri sogni e renderli realtà, nonostante le avversità. Sin dalla fondazione nel 1865, ZENITH si è affermata come la prima manifattura orologiera svizzera dotata di un sistema d’integrazione verticale e i suoi orologi hanno sempre accompagnato figure straordinarie con grandi sogni che miravano all’impossibile: da Louis Blériot, con la sua traversata aerea del Canale della Manica, fino a Felix Baumgartner, con il suo record mondiale di salto dalla stratosfera. Zenith punta inoltre i riflettori su grandi donne, visionarie e rivoluzionarie, a cui la piattaforma DREAMHERS dona uno spazio di condivisione, ispirando altre donne a lottare per i propri sogni.

Guidata come sempre dall’innovazione, ZENITH presenta eccezionali movimenti sviluppati e realizzati all’interno della manifattura, che alimentano tutti i suoi orologi. Fin dalla creazione di El Primero nel 1969, il primo calibro cronografico automatico al mondo, ZENITH ha dimostrato di saper padroneggiare la precisione ad alta frequenza e offre una misurazione del tempo in frazioni di secondo, tra cui il 1/10 di secondo con le ultime linee Chronomaster, e addirittura il 1/100 di secondo con la collezione DEFY. E poiché innovazione è sinonimo di responsabilità, l’iniziativa ZENITH HORIZ-ON afferma l’impegno del brand per l’inclusione, la diversità, la sostenibilità e il benessere dei lavoratori. ZENITH ha saputo dare forma al futuro dell’orologeria svizzera fin dal 1865, sostenendo tutti coloro che hanno osato – e osano tuttora – sfidare sé stessi e raggiungere le vette più alte. È tempo di puntare alle stelle!

**DEFY EXTREME DOUBLE TOURBILLON**

Une image contenant montre

Description générée automatiquementReferenza: 12.9100.9020/78.I200

**Punti chiave:** Doppio Tourbillon con precisione di lettura al 1/100 di secondo. Movimento cronografico. 1 scappamento del Tourbillon per l’orologio (36.000 A/ora - 5 Hz); 1 scappamento del Tourbillon per il cronografo (360.000 A/ora - 50 Hz). Ritmo dinamico esclusivo di una rotazione al secondo per la lancetta del cronografo. Cronometro certificato. 2 cinturini inclusi: 2 in velcro (effetto carbonio e effetto cordura).

**Movimento:** El Primero 9020

**Riserva di carica**: min. 50 ore per l’orologio / 50 minuti per il cronografo

**Funzioni:** Ore e minuti al centro. Doppio Tourbillon. 1 scappamento per l’orologio (36.000 A/ora - 5 Hz - la gabbia effettua un giro completo in 60 secondi). 1 scappamento per il cronografo (360.000 A/ora - 50 Hz - la gabbia effettua un giro completo in 5 secondi). Cronografo con precisione di lettura al 1/100 di secondo:

- Lancetta cronografica al centro che compie un giro al secondo

- Contatore dei 30 minuti a ore 3

- Contatore 60 secondi a ore 6

- Indicazione della riserva di carica del cronografo a ore 12

**Finiture:** Speciale massa oscillante con finiture satinate

**Prezzo** 79000 CHF

**Materiale:** Carbonio nero e oro rosa 18 carati

**Impermeabilità:** 20 ATM

**Quadrante:** Scheletrato

**Cassa:** 45 mm

**Indici delle ore:** Placcati oro, sfaccettati e rivestiti di SuperLuminova SLN C1

**Lancette:** Placcate oro, sfaccettate e rivestite di SuperLuminova SLN C1

**Cinturino e fibbia:** Caucciù nero con tripla fibbia déployante in titanio microsabbiato

**DEFY EXTREME DOUBLE TOURBILLON**

Referenza: 95.9100.9020/78.I001

Une image contenant montre

Description générée automatiquement**Punti chiave:** Doppio Tourbillon con precisione di lettura al 1/100 di secondo. Movimento cronografico. 1 scappamento del Tourbillon per l’orologio (36.000 A/ora - 5 Hz); 1 scappamento del Tourbillon per il cronografo (360.000 A/ora - 50 Hz). Ritmo dinamico esclusivo di una rotazione al secondo per la lancetta del cronografo. Cronometro certificato. 2 cinturini inclusi: 1 in caucciù con fibbia déployante e 1 in Velcro.

**Movimento:** El Primero 9020

**Riserva di carica**: min. 50 ore per l’orologio / 50 minuti per il cronografo

**Funzioni:** Ore e minuti al centro. Doppio Tourbillon. 1 scappamento per l’orologio (36.000 A/ora - 5 Hz - la gabbia effettua un giro completo in 60 secondi). 1 scappamento per il cronografo (360.000 A/ora - 50 Hz - la gabbia effettua un giro completo in 5 secondi). Cronografo con precisione di lettura al 1/100 di secondo:

- Lancetta cronografica al centro che compie un giro al secondo

- Contatore dei 30 minuti a ore 3

- Contatore 60 secondi a ore 6

- Indicazione della riserva di carica del cronografo a ore 12

**Finiture:** Speciale massa oscillante con finiture satinate

**Prezzo** 69000 CHF

**Materiale:** Titanio spazzolato

**Impermeabilità:** 20 ATM

**Quadrante:** Scheletrato

**Cassa:** 45 mm

**Indici delle ore:** Placcati oro, sfaccettati e rivestiti di SuperLuminova SLN C1

**Lancette:** Placcate oro, sfaccettate e rivestite di SuperLuminova SLN C1

**Bracciale e fibbia:** Bracciale e fibbia déployante in titanio